|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.09. 2 022 г. №. 1462-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Набор диэлектрических отверток НИО-1107 | Диэлектрическая отвертка со сменными битами для работ под напряжением до 1000 В - комплект Материал изделия - хромомолибденовая сталь Цвет - красный Шлиц 3х100 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х100 = 1 шт, шлиц 6,5х100 = 1 шт, PH0х100 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 шт Рукоятка для сменных отверток Вращающаяся насадка на стержни для работ с электроникой Раскладывающаяся сумка с застежкой-липучкой и петлей под ремень | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор диэлектрических отверток НИО-08 | Набор диэлектрических отверток для работ под напряжением до 1000 В Материал - хромованадиевая сталь Шлиц 3х75 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х125 = 1 шт, шлиц 6,5х150 = 1 шт, PH0х75 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 шт, отвертка-индикатор = 1 шт Упаковка - кофр с прозрачной крышкой | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор диэлектрического инструмента НИИ-03 | Набор диэлектрического инструмента для работы под напряжением до 1000 В - комплект Материал изделия - хромованадиевая сталь Цвет - красный Пассатижи диэлектрические - 1 шт, бокорезы диэлектрические - 1 шт, длинногубцы диэлектрические - 1 шт Упаковка - тканевый водозащитный кофр | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ/FL 2х100 | Диэлектрическая отвертка Pozidriv плюс-минус для работ под напряжением до 1000 В, сталь хромованадиевая | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Указатель напряжения ПИН-90 | Двухполюсный, со световой индикацией, для работы в электроустановках до 1000 В, длина соединительного провода не менее 1 м, длина неизолированной части электрода наконечника не более 7 мм, напряжение индикации не более 50 В | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Нож диэлектрический НМИ-05 | Нож монтерский диэлектрический с частично изолированным прямым лезвием Напряжение, В 1000 Материал изделия Сталь Длина, мм 195 Масса, кг 0.01 Ширина, мм 40 Высота, мм 20 Цвет Красный Сфера применения Электромонтаж Дополнительная информация Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Нож монтерский НМ-02 | Тип изделия Нож монтерский большой складной с изогнутым лезвием Длина, мм 185 Материал изделия Сталь Масса, кг 0.2 Ширина, мм 50 Высота, мм 20 Цвет Черный Сфера применения Электромонтаж Дополнительная информация Рукоятка из термомодифицированной древесины | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм | Код товара 9709526 Артикул 60025 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Клещи Диапазон сечений 1.0-3.2 Вид привода Ручной Цвет Красный Длина, мм 180 Материал изделия Сталь инструментальная Высота, мм 10 Ширина, мм 110 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ящик для инструмента пластиковый 48.5х24.5х21.5 см | Код товара 9787986 Артикул 65553 Производитель FIT Страна Россия Тип изделия Ящик для инструмента Цвет Черный Материал изделия Пластик Длина, мм 485 Ширина, мм 245 Высота, мм 215 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ножницы секторные НС-32 | Секторные ножницы для резки бронированных кабелей, диапазон внешних сечений кабеля до 32 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ножницы по жести усиленные | Ножницы по металлу, сталь инструментальная, длина 250 мм, ширина 70 мм, высота 25 мм, усиленные, прорезиненные ручки, правые | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабелерез Профи CrV, HRC58-62, 600 мм | Кабелерез, сталь хром-ванадиевая, длина 630, ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, диаметр кабеля до 26 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень Техно, 3 глазка, шкала, фрезер.рабочая грань, 1000 мм | Код товара 9647173 Артикул 18120 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Уровень Материал изделия Алюминий Рабочая грань - фрезерованная Количество глазков - 3 Наличие шкалы - да Длина, мм 1000 Сфера применения измерение | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Рулетка металлическая | Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Цена деления – 1 мм. Класс точности – 2. Предназначена для измерения размеров и расстояний. Тип строительная. Длина не менее 5 м, Ширина не менее 25 мм. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рулетка 3 м х 16 мм | Прорезиненный корпус, ремешок, стальная измерительная лента шириной не менее 16 мм с антикоррозионным покрытием, магнитный зацеп, возвратный механизм, максимальное измеряемое значение 3 м | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Угольник слесарный | Цельнометаллический, 200х300 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Молоток слесарный с прямоугольным бойком 300 гр. | Тип изделия Молоток Цвет Черный Материал изделия Сталь Масса, кг 0.3 Высота, мм 65 Длина, мм 310 Ширина, мм 100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Молоток слесарный с прямоугольным бойком 200 гр. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Кернер 3,2 мм | Тип изделия Кернер Цвет Черный Материал изделия Сталь Диаметр внешний, мм 2.4 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Набор инструментов автомобильный НАИ-02/12 | Состав набора: Ключ трещотка 1/2" (24 зубца) Головки торцевые шестигранные 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 Удлинитель 1/2" (длина 5") Материал торцевых головок: хром - ванадиевая сталь Покрытие: матовое никелирование Длина ключа трещотки: 250 мм Удобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка ключа трещотки Упаковка: пластиковый пенал | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Набор инструментов НАИ-03/11 | Ключ трещотка 1/4" (72 зубцов) Головки торцевые шестигранные 1/4": 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм Материал торцевых головок: хром - ванадиевая сталь Покрытие: матовое никелирование Длина ключа трещотки: 140 мм Удобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка ключа трещотки Упаковка: пластиковый пенал | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ключи шестигранные короткие (1.5 - 10 мм) CrV (9 шт) | Код товара 7450210 Артикул 64185 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Ключ шестигранный Размер шестигранника, мм 1.5-9 Цвет Черный Материал изделия Сталь CRV Высота, мм 20 Длина, мм 150 Ширина, мм 100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ключи звездочки 9 шт. Т10-Т50 CrV | Код товара 3564632 Артикул 64022 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Ключ звездочка Цвет Черный Материал изделия Сталь CRV Высота, мм 20 Длина, мм 150 Ширина, мм 100 Упаковка Коробка | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ключи комбинированные набор 12 шт. 6 - 22 мм | Код товара 6833632 Артикул 63413 Производитель FIT Страна Индия Тип изделия Ключ комбинированный Размер шестигранника, мм 6-22 Высота, мм 30 Материал изделия Сталь Длина, мм 220 Цвет Серебристый Ширина, мм 50 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Стусло поворотное 550 мм | Код товара 8559304 Артикул 41315 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Стусло Цвет Синий Материал изделия Сталь, пластик Длина, мм 550 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ножовка по металлу 300 мм с прорезиненной ручкой | Код товара 6498035 Артикул 40065 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Ножовка Цвет Черный Материал изделия Сталь Длина, мм 300 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Полотно ножовочное одностороннее , 300 мм набор 6 шт |  | уп | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Напильники, набор 5 шт., 150 мм | Сталь инструментальная, 5 шт, длина 150 мм, деревянные или пластиковые ручки, форма: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, полукруг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Набор сверл HSS черненых (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | Код товара 8813453 Артикул 33855 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия набор по металлу Упаковка Коробка Цвет Черный Материал изделия Сталь HSS (быстрорежущая) Высота, мм 20 Длина, мм 160 Ширина, мм 80 Дополнительная информация 8 шт | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Сверло по металлу HSS титановое покрытие, блистер, 6.0 мм | Код товара 1154556 Артикул 34360 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Сверло по металлу Форма Цилиндр Диаметр, мм 6 Цвет Желтый Материал изделия Сталь HSS (быстрорежущая) | уп | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Сверло перьевое 25 мм | Перьевое сверло представляет собой слесарный инструмент, служащий для выполнения сквозных отверстий в мягких строительных материалах: дереве, пластике, фанере, МДФ, ДСП и гипсокартоне. Аксессуар изготовлен из высококачественной стали и имеет центрирующее острие с режущей кромкой для центровки и заточки. Широко применяется в мебельной промышленности, на производстве и в быту. Перьевое сверло — недорогой по цене расходный материал дрели, предназначенный для проделывания неглубоких отверстий в твёрдых и мягких породах древесины, а также в гипсокартоне и пластике. Его режущая конструкция изготовлена из высококачественной углеродной стали и сверлит, не царапая поверхности, в несколько раз быстрее, чем обыкновенное сверло. Кроме этого, модель оснащена центрирующим остриём и специальной параболической канавкой, оптимизирующей контроль и удаление стружки. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Сверло ступенчатое Archimedes 6-30 мм, 13 ступеней | Ступенчатое сверло FIT IT 36398 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента. На каждой ступени есть маркировка фактического диаметра. Сверло изготовлено из быстрорежущей инструментальной стали. Количество ступеней — 13 шт. Ход — 2 мм. Технические характеристики ступенчатого сверла по металлу FIT IT 36398 Диаметр хвостовика, мм 6 Материал обработки металл Тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями Тип ступенчатый Количество в упаковке, шт 1 Диапазон диаметров ступенчатых сверл, мм 6-30 Материал сверла сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Сверло ступенчатое Archimedes 9-36 мм, 9 ступеней | Ступенчатое сверло FIT IT 36399 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента. На каждой ступени есть маркировка фактического диаметра. Сверло изготовлено из быстрорежущей инструментальной стали. Количество ступеней — 9 шт. Диаметры ступеней: 9 мм; 12 мм; 15 мм; 18 мм; 21 мм; 24 мм; 27 мм; 33 мм; 36 мм. Технические характеристики ступенчатого сверла по металлу FIT IT 36399 Материал обработки металл Тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями Тип ступенчатый Количество в упаковке, шт 1 Диапазон диаметров ступенчатых сверл, мм 9-36 Материал сверла сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Сверло по кафелю 6мм | Сверло по кафелю/стеклу 6мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Коронка кольцевая по керамограниту, камню и кафелю алмазная с центровочным сверлом 68х67 мм | Код товара 3884738 Артикул 16225 Производитель FIT Страна Китай Наименование Коронка кольцевая по керамограниту, камню и кафелю алмазная с центровочным сверлом 68х67 мм Тип изделия Коронка Материал изделия Сталь инструментальная | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Адаптер 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм | Тип хвостовика шестигранный Центрирующее сверло в комплекте есть Длина, мм 215 Соединение коронки 5/8 дюйма | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Набор коронок по керамической плитке 6 пр | 55, 33, 53, 67, 73, 83 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Коронка биметаллическая (68 мм; HSS) по металлу | Предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Пильное полотно из качественной быстрорежущей стали HSS монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки. Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличный рез и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны. Коронка используется с адаптером . Адаптер приобретается отдельно. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Коронка биметаллическая (46 мм; HSS) по металлу | Материал поверхности применения Дерево Рабочая длина (мм) 44 Диаметр (мм) 46.0 Диаметр хвостовика (мм) 0.0 Тип соединения 5/8" Количество режущих сегментов 0 Центрирующее сверло в комплекте Нет Хвостовик Отсутствует Адаптер в комплекте Нет Тип реза Сухой Ударное сверление Нет Состав набора (количество и тип) Коронка HSS-Bimetall со стандартным переходником Количество в наборе 1 Тип продукта Коронка Марка BOSCH PROFESSIONAL Модель продукта Коронка HSS-Bimetall Страна производства Китай | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Адаптер для коронок по металлу 32-210 мм | Класс: Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструмента Страна: Китай Производитель: BOSCH Артикул: 2.609.390.034 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Коронка биметаллическая (22 мм; HSS) по металлу | Класс: Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструмента Страна: Тайвань (Китай) Производитель: BOSCH Артикул: 2.609.255.602 Тип изделия: Коронка Высота, мм: 50 Длина, мм: 180 Масса, кг: 0.144 Материал изделия: Сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Адаптер 9.5 мм для коронок Bosch 14-30 мм | Класс: Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструмента Вес, кг 0.1 Страна производства Китай Диаметр (мм) 11 Марка BOSCH Основной материал Сталь Хвостовик Шестигранный | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф68 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами. Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками. Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф44 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами. Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками. Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали. Артикул: СТК-04500044 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф22 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами. Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками. Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали. Артикул: СТК-04500022 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Коронка по бетону SDS+ 68мм | Коронка по бетону SDS+ 68мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Набор бит ЭКСПЕРТ 122 предмета | Набор ЭКСПЕРТ Зубр 26096-H122 содержит биты, адаптеры, переходник. Биты изготовлены из хромомолибденовой стали, что обусловливает их прочность. Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку в крепеже. Для удобного хвата и передачи высокого крутящего момента применяют магнитный битодержатель. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.   Комплектация набора: Биты-головки 1/4" х 38 мм, 20 шт.: 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 5/32; 3/16; 7/32; ¼; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; ½; Биты 1/4" х 25 мм, 96 шт.: 9 бит SL: SL3; SL4; SL4,5; SL5; SL5,5; SL6; SL6,5; SL7; SL8; 5 бит PH: PH00; PH0; PH1; PH2; PH3; 5 бит PZ: PZ00; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; 9 бит HEX: HEX1,5; HEX2; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5; HEX5,5; HEX6; HEX8; 10 бит HEX SAE: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 6 бит HEX HOLE: 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 13 бит TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; 9 бит TORX HOLE: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; 9 бит STAR TORX: ST10; ST15; ST20; ST25; ST27; ST30; ST40; ST45; ST50; 3 биты SPLINE: 5; 6; 8; 4 биты ROBERTSONE: 0; 1; 2; 3; 3 биты TORQ-SET: 6; 8; 10; 4 биты: DOUBLE PIN: 4; 6; 8; 10; 4 биты TRI-WING: 1; 2; 3; 4; 3 биты КЛЮЧ: 1; 2; 3; Адаптер для бит — 60 мм; Адаптер для торцовых головок — 25 мм; Адаптер для торцовых головок — 50 мм; Отвертка-битодержатель - 100 мм; Бита для крюков; Переходник для бит SQ1/4"-H1/4" – 25 мм. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Набор стальных бит, 10 шт., CUTOP Profi, PH2, 50 мм | Код товара 2738948 Артикул 83-326 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Набор бит Высота, мм 15 Длина, мм 130 Материал изделия Сталь S2 Цвет Серый Ширина, мм 90 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Бур SDS - max 28х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Производстро: Россия Длина: 1000 мм Диаметр: 28 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Бур SDS - max 22х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Производство: Россия Длина: 1000 мм Диаметр: 22 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Бур SDS - max 18х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Производстро: Россия Длина: 1000 мм Диаметр: 18 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Бур SDS - max 14х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Производстро: Россия Длина: 1000 мм Диаметр: 14 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х600мм | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Диаметр: 10 мм Длина: 600 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х460мм | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней. Диаметр: 10 мм Длина: 460 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х210мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х240мм | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Бур SDS+6\*110 | Диаметр, мм 6,5 Тип хвостовика SDS-plus Общая длина, мм 110 Рабочая длина, мм 50 Количество граней 2 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Бур SDS+6\*60 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Зубило плоское для перфораторов SDS-Plus | Зубило плоское применяется для перфораторов SDS-plus при долбежных и демонтажных работах по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню, а также прорезанию каналов в бетонных и кирпичных стенах. Оно изготовлено из инструментальной стали. Стойкость при динамических нагрузках увеличивается благодаря шестигранному стержню. Режущая кромка отшлифована. Шестигранный стержень - 14 мм.  Технические характеристики плоского зубила для легких перфораторов Форма наконечника плоское Ширина, мм 20 Длина, мм 250 Тип хвостовика SDS-plus Особое назначение нет Длина пики 250 мм. Материал — закаленная сталь, устойчивая к высоким нагрузкам и деформации. Это позволяет работать с кирпичом, бетоном, шлакоблоком и другими прочными стройматериалами. Наконечник пики не имеет закалки — в процессе эксплуатации его необходимо затачивать с помощью болгарки и абразивного круга. Периодичность этой процедуры зависит от интенсивности использования инструмента и типа обрабатываемой поверхности. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Смазка для буров, туба 125 гр | \* Специализированная пластичная металлоплакирующая смазка предназначена для использования в оборудовании, которое эксплуатируется в условиях сильной вибрации и высоких ударных нагрузок. Предназначена для смазывания хвостовиков буров, зубил, буровых коронок, стволов патронов легких и тяжелых перфораторов, отбойных молотков перед установкой в инструмент. \* Для экстремальных нагрузок! \* Изготовлена на полусинтетической основе по ТУ 0254-005-15238210-2003 \* Имеет широкий диапазон рабочих температур (от -50 до +130 °С) \* Специальные присадки позволяют смазке сохранять ее свойства в условиях экстремальных нагрузок \* Обладает отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами \* Устойчива к воздействию высоких температур и обводнению (не смывается даже паром) \* Для большей эффективности смазку необходимо применять при каждой смене инструмента \* Масса 125 г. | уп | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Круг отрезной по металлу 115 х 1,6 х 22 мм |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 62 | Круг обдирочный по металлу 115 х 6 х 22 мм |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Диск шлифовальный по металлу Т27-125х6.0х22 | Код товара 402802 Артикул 39992т Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Диск шлифовальный Материал изделия Эльбор Цвет Серый Ширина, мм 6 Длина, мм 125 Масса, кг 0.167 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Круг шлифовальный 115х6х22,2 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Круг точильный 63С P60, 150х20х12.7 мм | Вес, кг 0.63 Страна производства Россия Посадочный диаметр (мм) 12.7 Диаметр (мм) 150 Тип абразива Карбид кремния Зернистость Р60 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Круг шлифовальный абразивный 150х20х12,7 мм GC120 | Технические характеристики Диаметр 150 мм Толщина 20 мм Посадочное отверстие 12,7 мм Тип абразива Зеленый корунд Степень абразивности GC120 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Протяжка |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | Пруток для протяжки кабеля перлоновый 5 м х 3 мм | Из вытянутого перлона BAYER, цвет черный, массивные стальные наконечники, поисковая пружина, диаметр прутка 3 мм. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Удлинитель на катушке 3500 Вт, 20 м, 4 гнезда | Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке 4 гнезда 3500 Вт с заземлением 20 м (481S-3502) Тип изделия Удлинитель Номинальный ток,А 16 Напряжение, В 220 Длина кабеля, м 20 Количество постов 4 Наличие вводного выключателя Нет Цвет Черный Заземление Да Материал изделия Полипропилен Шторки Нет Крышка Нет Мощность, Вт 3500 Дополнительная информация Провод ПВС 3х1 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Щетка для пылесоса Bosch GAS,PAS 35 мм | Щетка Bosch 1.609.390.481 для пылесоса GAS,PAS. Диаметр 35. Подходит для: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; PSM Ventaro 1400.  Технические характеристики щетки для пылесоса GAS, PAS Bosch 1.609.390.481 Форма круглая Назначение для мягкой мебели Тип насадка-кисть С ворсом да Набор нет С резиновыми вставками нет С металлической щетиной нет Для трубки диаметром, мм 35  Данная информация скопирована со страницы: https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/nasadki/schetka-dlya-pilesosa-gas-35-mm-bosch-1609390481/ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Щетка для уборки пола с искуственной щетиной | ГОСТ 50962-96 наличие пластикового черенка. Длина ворса не менее 70-80 мм. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | Совок для мусора металлический | Совок для мусора металлический с деревянной ручкой. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | Диск алмазный по армированному бетону 150 мм | Материал - армированный бетон, бетон, железобетон Доп. материал - известняк, кирпич, пенобетон, песчаник, тротуарная плитка Диаметр - 150 мм Толщина алмазного сегмента - 2.3 Высота алмазного сегмента - 11 Посадка - 22.23 мм Инструмент - болгарка (УШМ), штроборез Тип реза - сухой рез Кромка - сегментный Арт. произв. - 14315347012 Бренд - DiStar | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Диск алмазный по армированному бетону 125 мм | Материал - армированный бетон, бетон, железобетон Доп. материал - известняк, кирпич, пенобетон, песчаник, тротуарная плитка Диаметр - 125 мм Толщина алмазного сегмента - 2.2 Высота алмазного сегмента - 11 Посадка - 22.23 мм Инструмент - болгарка (УШМ), штроборез Тип реза - сухой рез Кромка - сегментный Арт. произв. - 14315347010 Бренд - DiStar | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Заклепочник поворотный для вытяжных и резьбовых заклепок | Заклепочник KRAFTOOL "INDUSTRIE", литой усиленный поворотный для вытяжных и резьбовых заклепок, 2,4-3,2-4-4,8мм - комплект инструментов, состоящий из заклёпочника и различных насадок (4 сменные направляющие насадки - для вытяжных и резьбовых заклёпок, 3 насадки для резьбовых штифтов, и накидной ключ ), применяемых для скрепления строительных тонколистовых металлоконструкций металлическими заклёпками (стальные, алюминиевые и нержавеющие) диаметром 2,4; 3,2; 4,0 и 4,8 мм, а также резьбовыми заклёпками и шрифтами (что позволяет создавать разборные соединения) М3; М4; М5; М6. Корпус инструмента выполнен из специального сплава, который изготавливается специальным методом литья под давлением. Рабочие элементы хромированы сталью SCM 440, а для обеспечения устойчивости к циклическим нагрузкам, закалены. Головка имеет свойства вращаться на 360º, что позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах. Набор заклёпочника и насадок поставляется в пластиковом боксе, что гарантирует удобство в использовании и транспортации. Артикул: 31178 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | Уровень лазерный | Профессиональный нивелир, который используется для построения горизонтальных, наклонных, вертикальных и прямых углов в трех плоскостях. Инструмент проецирует 12 линий зеленого цвета, дальность действия – 30 метров. Прибор способен заменить уровень, отвес и угольник. Применяется в строительстве, монтажных работах, геологоразведке, геодезии. Дополнительная уплотненная прорезиненная прослойка по всему периметру делает корпус противоударным. Погрешность составляет 1 мм на 10 м, что соответствует нормам. Погрешность:± 0,2 мм на 1 метр (или ± 2 мм/10м) Рабочая дистанция:30 м\* (в зависимости от степени освещения) Диапазон компенсатора: ± 4° Время установки компенсатора:< 4 секунд Цвет луча: зелёный Класс и длина лазера: II, 635 nm, <1mw Резьба для крепления:1/4" Питание: аккумулятор 3000 mAh 3.7V Время работы:3-9 часов (в зависимости от количества включенных плоскостей) Рабочая температура: от -10°С до +40°С Температура хранения: от -20°С до +70°С Вес комплекта:1,62 кг Вес нивелира:680 гр Размеры прибора: д.ш.в.~ 12см / 6см / 11см (без выступающих башен) Минимальное расстояние от горизонта: до пола - 11,3 см; до потолка - 1,6 см Минимальное расстояние от вертикали до стены:9 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.09.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. | | | | | | | | | |