|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11.2 021 г. №1793-2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Клапан обратный пружинный Ду-40 | Материал латуньТип присоединения внутренняя резьбаТип клапана обратныйДиаметр Ду 40Давление Ру10 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду50 (2") | Технические характеристики обратного клапана NY Ду50:Максимальное давление : 16 атмМинимальное открывающее давление : 25 см. водяного столбаМинимальное запирающее давление : 50 см водяного столбаРабочая температура: 0..+95 град С (кратковременно до +110 град С)Рабочая среда : холодная и горячая вода , вода, сжатый воздух, маслоПрисоединение : муфтовоеМатериал корпуса : латуньУплотнение : резина NBRПружина : нержавеющая сталь | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кнопка смыва GEBERIT 115.125.46.1 Delta 21 | Типкнопка смываНазначениедля унитазаСлив водыдве кнопки (полный слив/эконом)Управление сливоммеханическое | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Круг отрезной армированный по металлу 125х2,5х22мм | Круг отрезной армированный по металлу 125х2,5х22мм | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Манжет для унитаза ПВХ эксцентрический | Манжет для унитаза ПВХ эксцентрический. Внутренний диаметр 110мм. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Подводка для воды | Подводка гибкая для воды с внутренней резьбой, в стальной оплетке. Диаметр 15 мм, длина 60 см.Назначение и область применения:Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования : подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, бидэ, смесителей, умывальников и водонагревателей.Рабочие характеристики: до +110 С | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Подводка для воды | Подводка гибкая для воды с внутренней и наружней резьбой, в стальной оплетке. Диаметр 15 мм, длина 60 см.Назначение и область применения:Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования : подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, бидэ, смесителей, умывальников и водонагревателей.Рабочие характеристики: до +110 С | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Фильтр бронзовый сетчатый Ду-15 |  | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Шланг для смесителя имп-рус | Шланг для смесителя душевой в металлической оплетке. Длинна не менее 1500мм. Присоединительные размеры 1/2"-М22х1.5мм. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем Ду-110 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем для РР канализации Ду-110 | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем Ду-50 |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | Набор прокладок |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Крепеж для водонагревателей |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сиденье (насадка) для унитаза | Сиденье для унитаза является удобным санитарным приспособление, увеличивающимвысоту унитаза на 12,5 см. Это позволяет избежать болезненного изгиба коленного сустава. Данная насадка подходит для любого унитаза и не требует специальных инструментов для её установки. Крепление происходит по внутреннему радиусу с помощью болта в распор. Выполнено сиденье для унитаза из полиэтилена высокой плотности, который допускает обработку дезинфицирующими средствами. Технические характеристики: Высота насадки 13 см; габаритные размеры 44х44х19 см; максимально допустимая нагрузка 136 кг; вес нетто 2 кг;. Характеристики при транспортировке: Габариты упаковки 61х46х48 см; объём 0,13 м3; вес брутто 9,2 кг; упаковка картон; количество в упаковке 3 шт. | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Литиевая батарейка сенсорного смесителя Grohe 42886000 | литиевая батарея для электронных смесителей Groheемкость 1600 mAhнапряжение 6 Vвысота 36 мммасса 38 граммартикул товара: 42886000производитель GROHE Германия | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |