|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.11. 2 022 г. №.1833-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Подоконник |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Дверной доводчик автоматический. Прижимная сила 85кг. Морозостойкий, цвет белый. |  | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Планка стартовая 3 м | Планка стартовая, торцевая для панелей ПВХ, 3 м, цвет белый. | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Скотч прозрачный 50ммх150м |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Дверной доводчик автоматический большой 120 кг морозостойкий | Дверной доводчик автоматический. Прижимная сила не менее 120кг. Морозостойкий, цвет белый. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Профиль коннелюрный плинтус для линолеума | Цветовая гамма бежевый. Экомаркировка безопасность материала (сертификаты). Устойчивость к воздействию влаги. Использование для теплых полов до +27°С. Устойчивость к воздействию роликовых кресел. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков высокая. Цветоустойчивость к воде. Срок службы 15 лет. Длина 2500 мм, ширина (высота)15 мм. | шт. | 160 |  |  |  |  |  |
| 7 | Клей 1 л | Клей водостойкий универсальный, цвет светло-коричневый. Для склеивания в любых сочетаниях: поролона, пористых и волокнистых материалов, кожи, кожзаменителей, ткани, резины, жесткого и пластицифицированного ПВХ. Состав: раствор полихлоропренового каучука, специальных клеевых смол, модификаторов, вулканизаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Плита потолочная медицинска | Специализированная плита для медицинских учреждений. Самая популярная панель для помещений здравоохранения в России. MediCare сочетает в себе высокий уровень гигиенических качеств поверхности и оптимальную легкость чистки и дезинфекции. Панели MediCare Standart имеют класс чистоты ISO 5. Основа плит линейки MediCare - каменная вата, которая не поддерживает распространение вредных бактерий, микроорганизмов и плесени.Формат: 600х600х12 мм; 600х600х15 мм; 600х1200х15 ммМатериал: каменная ватаЦвет: белый с легкими светлосерыми вкраплениямиПоверхность: микрорельефная "апельсиновая корка"Кромка: А15, А24, Е15, Е24Влагостойкость: до 100%Шумопоглощение: 0,95Класс чистоты: ISO 5Класс пожарной опасности материала: КМ1Светоотражение: до 85 %Чистка поверхности плит: чистка пылесосом, влажной тряпкойВес плиты: от 2 до 2,2 кг/м2 | м2 | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | Клей для кафеля универсал 25 кг | Технические характеристики:Цвет: серый; Размер частиц: не более 0,5 мм; Насыпная плотность: около 1,6 кг/дм3; Расход (по сухой массе): при толщине слоя 3 мм 4,5 кг/м2; Жизнеспособность раствора: не менее 4 часов после смешивания с водой; Температура применения: от +5С до +30С; Рекомендуемая толщина клеевого слоя: около 5 мм; Прочность сцепления с основанием (адгезия): не менее 0,55 МПа. | шт. | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Саморез с п/ш 4,2х16мм (уп. 1000 шт) |  | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Плитка настенная облицовочная 200х300мм | Цвет серый, размеры 200х300мм, толщина 7мм, форма прямоугольная. | м2 | 700 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кирпич М 175 | Кирпич М 175 ГОСТ 530-2012 | шт. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтажная пена |  | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 14 | Перекрытие для деформационного шва |  | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный (200шт) - коробка (102148) | Строительство, бытовой и промышленный ремонт, мебельное производство, машиностроение. Предназначен для крепления тонких металлических листов, профилей между собой или к металлическим направляющим. Также используется для монтажа листовых материалов (фанера, ДСП, OSB) . Возможно крепление к деревянным конструкциям, пластику. Дополнительная информация При креплении к металлу до 2,0мм толщиной предварительное сверление не требуется. | уп | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Саморез с прессшайбой 4.2х51 | Саморез с прессшайбой 4.2х51 по металлу, острый. Диаметр шурупа 4,2 мм., длинна шурупа 51 мм., диаметр головки 11 мм., из углеродистой стали , покрытой цинком. (1300 шт.) | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Дюбель рамный 10х202мм | Материал сталь, тип дюбеля – рамный, диаметр 10 мм, длина 182 мм, максимальный момент затяжки винта 5Нм, максимальная толщина укрепляемого предмета 172 мм, диаметр сверления 10 мм, минимальная глубина закрепления 30 мм. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Саморез по металлу 4,2х16 остроконечный (200шт) - коробка (102139) | Наименование СММ пр.ш. остр. 4,2х16 Упаковки Сертификат POCC RU C-RU.AK01.H04504-19 Тип изделия Саморез металл/металл Длина, мм 16Диаметр, мм 4.2 Тип шлица PH2 Количество в упаковке, шт 200 Резьба Частая Цвет Черный Материал изделия Сталь углеродистая Масса, кг 0.002 Форма T-образная Покрытие Цинк Диаметр внешний, мм 4.2 Размер, мм 4.2х16 Форма головки Выпуклая Сфера применения Строительство, бытовой и промышленный ремонт, мебельное производство, машиностроение. Предназначен для крепления тонких металлических листов, профилей между собой или к металлическим направляющим. Также используется для монтажа листовых материалов (фанера, ДСП, OSB) . Возможно крепление к деревянным конструкциям, пластику. Дополнительная информация При креплении к металлу толщиной до 0,9мм предварительное сверление не требуется. | уп | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Стяжка |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Фанера клееная обрезная 10мм. 1525\*1525мм. сорт 2 | Фанера клееная обрезная 10мм. 1525\*1525мм. сорт 2 ГОСТ 3916.1-96 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Коннелюрный плинтус | Профиль коннелюрный - плинтус для линолеума. Использование для теплых полов до +27°С. Устойчивость к воздействию: влаги; роликовых кресел; ножек мебели и каблуков. Цветоустойчивость к воде. Длина не менее 2500 мм, ширина (высота) не менее 15 мм. Материал пластик. Цвет по согласованию с Заказчиком. | шт. | 160 |  |  |  |  |  |
| 22 | Наливной пол 25 кг |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 23 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором, шириной ( 825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых ,встроенного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5,защелки, дверные ручки | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Керамогранит 60\*60 светло-бежевый лаппатированный | Единица измерения кв.м. Категория керамогранит. Морозостойкость да. Ректификат да. Рисунок поверхности под ткань, под бетон, под штукатурку. Толщина общая средняя. Формат 600х600мм. Коллекция Textile.Поверхность лаппатированная. Стиль современный. Толщина, мм 10. Форма квадратная. Страна Россия. Вес 1 шт. 7.920 кг. | м2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Стекло листовое 4 мм 1300х1600 |  | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 26 | Мастика битумная |  | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 27 | Саморез по металлу 3,5х35 мм (уп. 800 шт) | Саморез по металлу 3,5х35 мм (уп. 800 шт) | уп | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Подвес прямой 60х27 | Материал – сталь,покрытие – цинк, длина 125 мм, ширина 60 мм, высота 30 мм, толщина 0,7 ммВес - 0,044 кг | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 29 | Дюбель-гвоздь 6х60 (уп. 200 шт) | Страна Россия Наименование SM-G 6x60 Упаковки Сертификат POCC RU.АГ81.H08580 Тип изделия Дюбель-гвоздь Длина, мм 60Диаметр, мм 6 Тип шлица PZ2 Форма Цилиндр Материал изделия Сталь углеродистая/Полипропилен Масса, кг 0.01 Ширина, мм 6 Высота, мм 6 Цвет Черный Покрытие Цинк Резьба Редкая Диаметр внешний, мм 6 Размер, мм 6х60 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Краб 60х27 |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 31 | Саморез по металлу 3,5х25 (1000 шт) |  | шт. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Грунтовка универсальная 5 л | Грунтовка универсальная для впитывающих оснований, морозостойкая 5л | шт. | 70 |  |  |  |  |  |
| 33 | Дюбель-гвоздь 8х120 (уп. 100 шт) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Дверной ограничитель, хром |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35 | Подвесной потолок влагостойкий в комплекте с подвесной системой | Плита потолочная для подвесного потолка. Размер не менее 600х600х6мм. Материал: минеральное волокно, стеклохолст, клей, акриловая краска. Цвет белый. Влагостойкость не менее 100%. Модульная подвесная система с полимерным покрытием. | м2 | 300 |  |  |  |  |  |
| 36 | Бумага наждачная на тканевой основе Р20  | Бумага наждачная на тканевой основе Р20. Размер 240х170мм. Количество 10 листов в упаковке. | уп. | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | Бумага наждачная на тканевой основе Р12 | Бумага наждачная на тканевой основе Р12. Размер 240х170мм. Количество 10 листов/уп | уп. | 60 |  |  |  |  |  |
| 38 | Очиститель для монтажной пены | очиститель для монтажной пены объм не более 650мл | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Керамогранит | Плитка керамическая напольная. Размер плитки не менее (ШхД) 300х300мм. Толщина не менее 7мм. Цвет по согласованию с заказчиком. С одноцветным либо многоцветным рисунком. | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| 40 | Пол наливной самовыравнивающийся (уп. 25 кг) | Пол самовыравнивающийся (финишный) 25кг. Выравнивает поверхность в тонком слое 2-5 мм. Для внутренних работ. Связующее: цемент с полимерными добавками, размер частиц в порошке,0,63мм. Расход:1,5 кг/м2 при толщине слоя 1мм. Готовность для дальнейшей работы:72+/-12 часов .в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 41 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный горизонтальный 27х28мм толщина не менее 0,55мм | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок универсальный пластиковый Размер 40х40мм. 2,75 Цвет белый | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 43 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок универсальный. Размер 50х50 мм, длина 2,75 м. Цвет белый. | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 44 | Смесь штукатурная | Штукатурка на цементной основе. Упаковка не менее 25кг. Марка по прочности не менее М100. Максимальная крупность заполнителя не более 1,2мм. Насыпная плотность не менее 1550 кг/м3. Средний расход сухой смеси от 16 до 17 кг/м2. Жизнеспособность после смешивания с водой не менее 3 час. Средняя плотность не менее 1700 кг/м2. Выход готового раствора 0,6 л/кг сухой смеси: 0,6. Все вышеперечисленные характеристики при температуре в помещении 20С и нормальной влажности воздуха. | мешок | 150 |  |  |  |  |  |
| 45 | Смесь штукатурная | Смесь штукатурная упаковка не менее 30кг, со следующими характеристиками: Цвет в сухом состоянии белый, серый, светло - розовый. Расход не более 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм. Время высыхания не более 7 дней. Время работы с раствором не менее 25 минут. Срок хранения не менее 6 месяцев. Толщина штукатурного слоя, минимальная не более 5 мм, максимальная не менее 50 мм. Насыпной вес не более 770 кг/м3. Зернистость до 1,2 мм. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа., на изгиб не менее 1,0 МПа. | мешок | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по дереву 3,5х25 шт | шт. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 47 | Саморез по металлу 4,2х19 | Саморез для ГКЛ по дереву 3,5х35 мм фосфотированный. | шт. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 48 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по дереву 3,5х51 | шт. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 49 | Дюбель-гвоздь 6х40 (200шт) | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 50 | Саморез с п/ш 4,2х13мм (уп.10шт) | Саморез по металлу 4,2х13 мм с пресс-шайбой острыйСаморезы с прессшайбой по металлу до 0,9мм 4,2\*13 мм предназначены для крепления листового металла толщиной до 0,9мм без предварительного сверления к металлическому, деревянному, пластиковому основанию.Головка самореза острого с прессшайбой обеспечивает более надежное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью.Часто используются саморезы по металлу 4,2\*13 мм при установке заборов, при производстве сэндвич-панелей и т.п.Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита PH2).Характеристики саморезов 4,2\*13 мм:Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц «Phillips №2»Резьба: частаяНаконечник: острыйПокрытие: белый цинкМатериал: сталь С1022Применение: металлический профиль до 0,9 мм | шт. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 51 | Скотч малярный 50мм\*45м |  | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 52 | Клей для линолеума | Клей для напольных ПВХ покрытий. Упаковка не менее 12кг. Не содержащий растворителей, дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м (показатель не требует конкретизации). Время подсушки от 5 мин до 20 мин (показатель не требует конкретизации). | шт. | 14 |  |  |  |  |  |
| 53 | Уголок оцинкованный защитный | Угол металлический оцинкованный. Размеры 23,5х23,5 мм, длина не менее 3 м. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 54 | Утеплитель | Утеплитель на минераловатной основе. Толщина в развернутом состоянии не менее 50мм. Общая площадь не менее 16,82 м2. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Саморез с пресшайбой 4,2х25 ( уп. 250шт) | Саморез с пресшайбой остроконечный 4,2х25 упаковка по 250 штук | уп. | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | Затирка для кафеля | Цвет белый; расход сухой смеси на 1 кв. м в зависимости от размера плитки и ширины шва 0,5 кг; Жизнеспособность готового раствора в открытой таре не менее 50 минут; Марочная прочность М 150; Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее 3 МПа; Температура эксплуатации от -50°С до +70°С; Вяжущее цемент; Рекомендуемая ширина шва 1-5 мм; Время полного набора прочности 28 суток; Проведение работ при температуре от +5°С до +25°С; Прочность на сжатие (через 28 суток) 15 МПа; Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,8 МПа; Морозостойкость F 50. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Уголок для плитки наружный 7-8 мм | Уголок для плитки наружный 7-8 мм, длина не менее 2,5 м, цвет белый. | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 58 | Уголок для плитки внутренний 7-8 мм | Уголок для плитки внутренний 7-8 мм, длина не менее 2,5 м, цвет белый. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Саморез с п/ш 4,2х19мм | Саморез по металлу 4,2х19 мм с прессшайбой оцинкованный. | шт. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 60 | Дюбель рамный 10х100 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 61 | Дюбель рамный 10х150 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 62 | Дюбель гвоздь 6х40 | Дюбель универсальный (тип U) — крепежное изделие одноразового использования. Представляет собой полипропиленовую гильзу оранжевого цвета с продольными прорезями и поперечными стопорными зазубринами. Отличается коррозионной и биологической стойкостью, подходит для стен из любого материала.ОсобенностиДюбель применяется вместе с шурупом, оснащенным шлицевой, кольцевой или Г-образной головкой, для прочного крепления элементов к бетонным и газобетонным основаниям, пустотелому и полнотелому кирпичу, гипсокартонным плитам. По ходу монтажа дрелью или шуруповертом сверлится отверстие, в образованное посадочное место задвигается (забивается) дюбель, следом закручивается шуруп. В плотном материале дюбель удерживается за счет силы трения, в пустотах скручивается в узел, обеспечивая надежный упор.Длина дюбеля 42 мм, глубина сверления 52 мм. Диаметр отверстия — 6 мм. Дюбель подходит под шуруп с диаметром стержня 3,5 мм. | шт. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 63 | Цемент | Цемент М-400 белый 50 кг | уп. | 80 |  |  |  |  |  |
| 64 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное,белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроеного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки. | шт. | 35 |  |  |  |  |  |
| 65 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором,шириной 900мм , дверная коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых,встроеного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Жидкие гвозди | Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость . Устойчив к старению. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 67 | Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий | Не содержащий растворителей дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м.Время подсушки от 5 до 20 мин. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 68 | Серпянка | серпянка (бинт строительный самоклеющийся )размер 5смх45м | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 69 | Грунтовка | контактный грунт для бетонных оснований "Бетон-контакт" со следующими характеристиками: Свойства Адгезионная акриловая грунтовка с кварцевым наполнителем. Основные свойства. Обеспечивает отличную адгезию с большенством строительных материалов.Создает развитую поверхность препядствующую сползанию толстослойных покрыи\тий с вертикалиных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м2/л Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью,валиком с коротким ворсом | шт. | 21 |  |  |  |  |  |
| 70 | Песок | Песок природный строительный | м3 | 9 600 |  |  |  |  |  |
| 71 | Гипсокартон | Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий. Размер 1200х2500х12,5мм | л | 200 |  |  |  |  |  |
| 72 | Гипсокартон | Лист гипсокартонный. Влагостойкий, предназначен для сухого оштукатуривания бетоных стен и перекрытий. Размер 1200х2500х2,5мм | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 73 | Затирка для кафеля |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 74 | Линолеум | Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости комерческое использование не мене 32. Общая толщина не менее 2,2 мм. Толщина защитного слоя не менее 0.4. Вес не более 2100 г/м2. Уменьшение толщины на истирание не более 12 г/м2. Группа горючести не более Г4. Группа воспламеняемости не более В3. Группа распространения пламени не более РП2. Группа дымообразующей способности не более Д3. Группа токсичности продуктов горения не более Т2. След от роликов кресел высокая устойчивость. След от ножек мебели высокая устойчивость. Цвет и ширина по согласованию с заказчиком. | м2 | 700 |  |  |  |  |  |
| 75 | Порог стык для линолеума | Порог стык для линолеума ширина 37 мм, длина 1800мм. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 76 | Панель | Панель пластиковая. Размер не мене 0,25х 3 м. Белая глянцевая. | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 77 | Плинтус | Плинтус длина не менее 2,5м. Цвет бук светлый с мягким краем. Наличие кабельного канала. Высота не менее 56 мм. Глубина не менее 22мм. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 78 | Плинтус | Плинтус потолочный для подвесного потолка. Длина не менее 3м. Цвет белый. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 79 | Уголок оцинкованный защитный | угол внешний. цвет на усмотрение заказчика | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 80 | Уголок оцинкованный защитный | Угол для плинтуса напольного внутренний. Цвет по заявке закзчика | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 81 | Соединитель для плинтуса напольного | Соединитель для плинтуса напольного с кабель каналом. Цвет по согласованию с заказчиком. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 82 | Заглушки для плинтуса пластикового напольного | Заглушки для плинтуса пластикового напольного. Комплект левая и правая. Цвет по согласованию с заказчиком. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 83 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок пластиковый Размер 20х20 мм 2.75м белый | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 84 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок пластиковый Размер 30х30мм 2,75м цвет белый | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 85 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный горизонтальный. Размер 50ммх40мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 86 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный потолочный. Размер 60ммх27 мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 87 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный стоечный. Размер 50х50 мм. Длина не менее 3 м. Толщина не менее 0,55мм. | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 88 | Шпатлевка | Кнауф-Унифлот шпатлевка гипсовая высокопрочная специальная для швов,предназначена для заделки стыков гипсокартона и ГВЛВ.При применении этой шпатлевки ,заделка стыков швов листов производится без использования армирующих лент. Расход на 1м2 при шпаклевании стыков ГКЛ и мест установки шурупов составляет для потолков 0,3кг для перегородок 0,5кг. Время работы до начала схватывания около 50 минут.температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 С | мешок | 20 |  |  |  |  |  |
| 89 | Шпатлевка | Шпатлевка финишная. Упаковка не менее 25кг. Цвет белый. Водостойкость не водостойкая. Заполнитель известняк размер фракции не более 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Время использования не менее 2 суток с момента затворения водой. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании не более 5 мм. При полном выравнивании от 1 до 3 мм за одно нанесение. Расход не более 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. | мешок | 40 |  |  |  |  |  |
| 90 | Доска | Доска обрезная. Сосна. Толщина не менее 25 мм и не более 28 мм. Ширина не менее 150 мм не более 175мм. согласно ГОСТ 24454-80. Сорт не менее 1. Длина не менее 6000мм. ГОСТ 8486-86 | м3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | Профиль стеновой ПВХ |  | п.м. | 30 |  |  |  |  |  |
| 92 | Пленка п/эт 100 мк. длина 10 м, ширина 1,5 м | Пленка п/эт 100 мк. длина 10 м, ширина 1,5 м | рул | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Листовая сталь |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Бумага наждачная на тканевой основе Р16 |  | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 95 | Герметик силиконовый сантехнический | Герметик силиконовый сантехнический белый. Упаковка более 250мл. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 96 | Герметик силиконовый сантехнический белый | Герметик силиконовый сантехнический прозрачный. Упаковка более 250мл. | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.11.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. |