|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. 2 023 г. №. 202-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Светильник светодиодный Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000К, белый) | Производитель - CSVTАртикул — ЦБ000013907Мощность(Вт) — 32Световой поток(лм) — 4000Цветовая температура(К) — 4000Степень защиты IP — IP40Способ монтажа(для сайта) — Встраиваемый / подвесной / накладнойЭффективность(лм/Вт) — 125Индекс цветопередачи(RA) — > 80Коэффициент мощности — > 0,95Коэффициент пульсации — < 1%Класс электробезопасности — I | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник светодиодный LE-СВО-03-040-1824-20Д 1197x304 (IP40, 4000К, белый) | Производитель LedEffectАртикул LE-СВО-03-040-1824-20ДПотребляемая мощность 40 ВтСветовой поток 4 300 лмСветовая отдача 108 лм/ВтЦветовая температура 4000 KИндекс цветопередачи, CRI Ra > 80Пульсации светового потока, менее 1 %Класс светораспределения ПКривая силы света (КСС) ДПитающее напряжение AC 175-260В/50ГцКласс защиты от поражения электрическим током IКоэффициент мощности Pf > 0,9Степень защиты оболочки IP20Климатическое исполнение УХЛ4Температурный диапазон 0...+45°CГруппа механического исполнения М1Тип монтажа встраиваемыйГабаритные размеры, (Д×Ш×В)/(d×В) 1197х304х76 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник встраиваемый светодиодный Apeyron 06-15, 7 Вт 2700 К | Страна производства КитайМарка APEYRONАртикул 06-15Основной материал ПоликарбонатМощность (Вт) 7Температура цвета (в K) 2700Тип монтажа ВстраиваемыйДиаметр (см) 9.5Тип цоколя Встроенные светодиодыСтепень защиты от пыли и воды (IP) IP40 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок питания 12В, 60Вт, IP20, 160\*40\*32мм | Торговая марка: Line-STКод товара: TPS 60-12 IP20Тип товара: Блок питания (источник питания)Выходная мощность, W max: 60 ВаттВыходное напряжение, V: 12 ВольтВыходной ток, A max: 5 АмперКоэффициент мощности, cos φ: 0,8Коррекция выходного напряжения: ДАПринудительное охлаждение: НЕТНапряжение питания, V: 220 ВольтТип корпуса: Перфорированная алюминиевая сеткаМатериал корпуса: МеталлГабариты, Д\*Ш\*В: 160 x 40 x 32 mmЦвет корпуса: СереброКласс защиты: IP20Гарантия: 2 года | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Блок питания 12В, 100Вт, IP20 | Артикул TDM SQ0331-0015 / 105Напряжение, В 220Выходное напряжение, В 12Класс защиты, IP IP20Мощность, Вт 100 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Лента светодиодная 12V 9,6 Вт/м 2700К IP20, 5м | Лента светодиодная 12V 9,6 Вт/м 2700К IP20 ширина 8 мм, 5м | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель проходной | Тип изделия Переключатель Способ монтажа ОткрытыйНоминальный ток,А 6 Тип серии Моноблок Количество клавиш 1 Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Цвет Белый Индикация Нет Тип управления Клавиша Крепление Винтовое Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 230 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная филаментная 6 Вт, 2800К, E14, свеча витаяЛампа светодиодная филаментная 6 Вт, 2800К, E14, свеча витая | Цоколь лампы: E14Тип лампы: LED (светодиодная) филаментнаяФорма лампы: Свеча витаяЦвет колбы: ПрозрачнаяМощность: 6 WРабочее напряжение: 220VЦветовая температура: 2800 KТеплота света: Теплый свет (2700-3000 К)Световой поток (Lm): 580 LmУгол рассеивания: 360 °Возможность диммирования: НетПодключение: ПрямоеАртикул: Voltega E14 LED 6W 580Lm 2800K VG10-CC1E14warm6W-F 7027 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная 7 Вт, 2800К, GU10, гриб | Лампа светодиоднаяФорма: полусфера (гриб)Мощность: 7 ВтЦоколь: GU10Цветовая температура: 2800КАртикул: Voltega 7060 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная GX53 9 Вт 4000К | Производитель: JazzwayДиммируется: НетМощность, W: 9Рассеиватель: МатовыйСветовой поток, Lm: 680Цоколь: GX53Угол рассеивания: 130Напряжение, V: 220Цветовая температура, K: 4000Индекс цветопередачи, RA : 75Материал корпуса: ПластикТемпература эксплуатации, °C: от -20 до + 40Срок службы часов: 30000Цвет свечения: Нейтральный белый | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |