|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.12. 2 021 г. №.2054-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Гипсоволокно влагостойкое 10мм (1,2х2,5х10мм) с фаской | Вес, кг : 31.5. Вид кромки : Прямая. Влажность по массе, % : 1.5. Длина, мм : 2500. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·K) : 0.22, 0.36. Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : 0.12. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее : 5.3. Теплопроводность, Вт/м•°К : 0.22. Тип : Влагостойкий. Тип поверхности : Шлифованая (Ш). Толщина, мм : 10. Ширина, мм : 1200. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения 10 л |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пена монтажная огнеупорная пистолетная 750 мл | TYTAN Euro-line B1 (750 мл) — специализированная профессиональная огнестойкая пена с прекрасной структурой. Превосходная изоляция от дыма и газа. Под пистолет.ПрименениеМонтаж противопожарных дверей.Заполнение швов противопожарных конструкций.Запенивание вокруг труб.ПреимуществаОгнестойкость El240 (до 240 минут).Защита от распространения дыма и газа, самозатухание.Отличная адгезия к большинству поверхностей.Технические параметрыВыход пены: до 37 л ± 10%.Время обработки: ≤ 40 минут.Время полного отверждения: 24 ч.Цвет: розовый.Температура применения: от +10 °C до +30 °C.Температура баллона / аппликатора: от +5 °C до +30 °C.Срок годности: 12 месяцев. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Стекло-магниевый лист СМЛ | стекло-магниевый лист СМЛ толщина не менее 8 мм( размеры не менее 1220 х 2440мм ) | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Краска Tikkurila "Луя 20" 9л база А | Тип ЛКМ: краска / эмаль. Тип объекта: влажные помещения. Материал рабочей поверхности: бетон. Разбавитель: вода. Связующее: акрилатная дисперсия. Разбавление: до 5% по объему. Быстросохнущая. Плотность: 1,2 кг/л. Износостойкое покрытие. Термостойкость: 85. Сухой остаток: 40. Время высыхания на отлип: 2 часа. Класс устойчивости к мокрому трению: 1. Уход за окрашенной поверхностью: борка с применением моющих средств. Тип связующего: акриловые. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Колер акриловый (360 гр) | Краска-колер на акриловой основе, цвет магия ночи, упаковка 360 гр. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Краска Tikkurila "Луя 20" 0,9л база А | Тип ЛКМ: краска / эмаль. Тип объекта: влажные помещения. Материал рабочей поверхности: бетон. Разбавитель: вода. Связующее: акрилатная дисперсия. Разбавление: до 5% по объему. Быстросохнущая. Плотность: 1,2 кг/л. Износостойкое покрытие. Термостойкость: 85. Сухой остаток: 40. Время высыхания на отлип: 2 часа. Класс устойчивости к мокрому трению: 1. Уход за окрашенной поверхностью: борка с применением моющих средств. Тип связующего: акриловые. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Краска Tikkurila "Луя 20" 2,7л база А | Тип ЛКМ: краска / эмаль. Тип объекта: влажные помещения. Материал рабочей поверхности: бетон. Разбавитель: вода. Связующее: акрилатная дисперсия. Разбавление: до 5% по объему. Быстросохнущая. Плотность: 1,2 кг/л. Износостойкое покрытие. Термостойкость: 85. Сухой остаток: 40. Время высыхания на отлип: 2 часа. Класс устойчивости к мокрому трению: 1. Уход за окрашенной поверхностью: борка с применением моющих средств. Тип связующего: акриловые. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 26.12.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |