|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 07.04.2 021 г. №.395-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Устройство для блокирования бронхов СН 7, длина 75 см | Устройство для блокирования бронхов имеет два обтурационных баллона большого объема для правого и левого бронха. Блокатор рентгеноконтрастный общей длиной 75 см, наружным диаметром 7 CH с раздвоенным дистальным расширенным Y–образным наконечником, градуировка по всей длине, каналы инсуфляции левого и правого бронха с портами Люэр Лок, два пилот-баллона линий раздувания баллонов блокатора с цветовой кодировкой, мультипорт адаптер с возможностью постановки через него самого блокатора, гибкого фиброскопа и линии поддержки дыхания, кислородный адаптер, заглушки. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 20 |  |  |  |
| 2 | Трубка эндотрахеальная VivaSight-SL (однопросветная), размер: 8,0 | Трубка эндотрахеальная VivaSight -SL для изоляции левого или правого легкого выполнена из прозрачного полихлорвинила (жесткость по Шору 85А), оснащена одной прозрачной манжетой большого объема и низкого давления. Кончик трубки имеет наклон 45 градусов, на кончике трубки расположены 2 вентиляционных отверстия. Трубка оснащена портом для раздувания манжеты, инъекционным портом, ведущим к двум отверстиям в стенке трубки, которые открываются дистальнее. Порт предназначен для очистки объектива воздухом или физиологическим раствором. Отверстие трубки открывающееся вниз для верхнего положения камеры. В стенке трубки вмонтирована видеокамера с источником света 55+/-5 mA @ DC5V. Формирователь изображения — CMOS, разрешение — CIF 320X240 (76,800 pixel), Видеоформат — комбинированное изображение видеосигнала (CVBS), источник освещения — 2 встроенных светодиода белого цвета. Разъем на выход видеосигнала — 5 PIN mini USB A. Поле обзора — диагональное 85 градусов, диапозон фокусировки — 12-60 мм, Мощность — 53 + 5 мА при постоянном токе 5 Вольт. Видео сигнал — CVBS, формата NTSC. Вес изделия: 29 г. Размер: ID 8,0 mm; OD 11,0 mm; Длина 323 +/- 3мм. Одноразовая, индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 14 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |