|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 22.04.2021 г. №.482 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Коммерческий измельчитель для пищевых отходов c пусковым устройством | Прочный, высокопроизводительный диспозер непрерывной загрузки.Высокооборотный двигатель и автоматический реверс продлевает срок эксплуатации мотора и позволяет диспоузеру работать без перегрузок.Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. Мощность двигателя - 0.5 л.с.Потребляемая мощность - 800 Вт.Индукционный двигатель "Dura-Drive®".Автоматическая защита диспозера от перегрузок;Габаритные размеры: высота-362 мм, диаметр: 203 мм,Вес: 15,9 кг.;Тип загрузки пищевых отходов - непрерывная проточная;Объем перемалывающей камеры 1,405 л.;Камера дробления из нержавеющей стали; Литое зубчатое кольцо и литой дробильный диск из никель-хрома;Литые дробильные кулачки из никель-хрома;Вращающийся измельчитель из никель-хрома с болтовым соединением для защиты от коррозии;Шумопонижающая система - "Quiet Plus®":Двойная шумозащитная оболочка;Увеличенный шумопоглощающий кожух;Крепежная система "Quick-Lock®": быстрый и легкий монтаж диспоузера к раковине;Полированный фланцевый выпуск (верхний) из нержавеющей стали;Установочный крепеж включен в комплект прибораКрышка горловины диспоузера, которая вставляется в сливное отверстие раковины, выполнена из нержавеющей стали;Специальный шестигранный ключ, позволяющий извлечь посторонний предмет, застрявший в камере дробления;Оригинальное название: Food Waster Disposer In-Sink-Erator LC 50Производство: США | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Коммерческий измельчитель для пищевых отходов | Прочный, высокопроизводительный диспозер непрерывной загрузки.Высокооборотный двигатель и автоматический реверс продлевает срок эксплуатации мотора и позволяет диспоузеру работать без перегрузок.Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. Мощность двигателя - 0.5 л.с.Потребляемая мощность - 800 Вт.Индукционный двигатель "Dura-Drive®".Автоматическая защита диспозера от перегрузок;Габаритные размеры: высота-362 мм, диаметр: 203 мм,Вес: 15,9 кг.;Тип загрузки пищевых отходов - непрерывная проточная;Объем перемалывающей камеры 1,405 л.;Камера дробления из нержавеющей стали; Литое зубчатое кольцо и литой дробильный диск из никель-хрома;Литые дробильные кулачки из никель-хрома;Вращающийся измельчитель из никель-хрома с болтовым соединением для защиты от коррозии;Шумопонижающая система - "Quiet Plus®":Двойная шумозащитная оболочка;Увеличенный шумопоглощающий кожух;Крепежная система "Quick-Lock®": быстрый и легкий монтаж диспоузера к раковине;Полированный фланцевый выпуск (верхний) из нержавеющей стали;Установочный крепеж включен в комплект прибораКрышка горловины диспоузера, которая вставляется в сливное отверстие раковины, выполнена из нержавеющей стали;Специальный шестигранный ключ, позволяющий извлечь посторонний предмет, застрявший в камере дробления;Оригинальное название: Food Waster Disposer In-Sink-Erator LC 50Производство: США | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 15 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 28.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |