|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 22.04.2021 г. №.482 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Коммерческий измельчитель для пищевых отходов c пусковым устройством | Прочный, высокопроизводительный диспозер непрерывной загрузки. Высокооборотный двигатель и автоматический реверс продлевает срок эксплуатации мотора и позволяет диспоузеру работать без перегрузок. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. Мощность двигателя - 0.5 л.с. Потребляемая мощность - 800 Вт. Индукционный двигатель "Dura-Drive®". Автоматическая защита диспозера от перегрузок; Габаритные размеры: высота-362 мм, диаметр: 203 мм, Вес: 15,9 кг.; Тип загрузки пищевых отходов - непрерывная проточная; Объем перемалывающей камеры 1,405 л.; Камера дробления из нержавеющей стали; Литое зубчатое кольцо и литой дробильный диск из никель-хрома; Литые дробильные кулачки из никель-хрома; Вращающийся измельчитель из никель-хрома с болтовым соединением для защиты от коррозии; Шумопонижающая система - "Quiet Plus®": Двойная шумозащитная оболочка; Увеличенный шумопоглощающий кожух; Крепежная система "Quick-Lock®": быстрый и легкий монтаж диспоузера к раковине; Полированный фланцевый выпуск (верхний) из нержавеющей стали; Установочный крепеж включен в комплект прибора Крышка горловины диспоузера, которая вставляется в сливное отверстие раковины, выполнена из нержавеющей стали; Специальный шестигранный ключ, позволяющий извлечь посторонний предмет, застрявший в камере дробления; Оригинальное название: Food Waster Disposer In-Sink-Erator LC 50 Производство: США | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Коммерческий измельчитель для пищевых отходов | Прочный, высокопроизводительный диспозер непрерывной загрузки. Высокооборотный двигатель и автоматический реверс продлевает срок эксплуатации мотора и позволяет диспоузеру работать без перегрузок. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. Мощность двигателя - 0.5 л.с. Потребляемая мощность - 800 Вт. Индукционный двигатель "Dura-Drive®". Автоматическая защита диспозера от перегрузок; Габаритные размеры: высота-362 мм, диаметр: 203 мм, Вес: 15,9 кг.; Тип загрузки пищевых отходов - непрерывная проточная; Объем перемалывающей камеры 1,405 л.; Камера дробления из нержавеющей стали; Литое зубчатое кольцо и литой дробильный диск из никель-хрома; Литые дробильные кулачки из никель-хрома; Вращающийся измельчитель из никель-хрома с болтовым соединением для защиты от коррозии; Шумопонижающая система - "Quiet Plus®": Двойная шумозащитная оболочка; Увеличенный шумопоглощающий кожух; Крепежная система "Quick-Lock®": быстрый и легкий монтаж диспоузера к раковине; Полированный фланцевый выпуск (верхний) из нержавеющей стали; Установочный крепеж включен в комплект прибора Крышка горловины диспоузера, которая вставляется в сливное отверстие раковины, выполнена из нержавеющей стали; Специальный шестигранный ключ, позволяющий извлечь посторонний предмет, застрявший в камере дробления; Оригинальное название: Food Waster Disposer In-Sink-Erator LC 50 Производство: США | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 15 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.04.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 | | | | | | | |