|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.04.2025 г. №.494-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование хирургическое | Лупы хирургические бинокулярные, многоразового использованияНаименованиеТовара в соответствии с позицией КТРУ Наименованиехарактеристики Значениехарактеристики Единица из-мерения ха-рактеристики Инструкция позаполнению характери-стик Обоснование Кол-во1. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 2.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007936 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 3 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 2,5 и ≤ 3 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 70 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 130 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 70 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытия2. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 3.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007930 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 3,5 и ≤ 4 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы Наличие, при необхо-димости. Рецепт оку-листа для коррекции зрения на рабочем расстоянии (расстоя-ние от глаз до опера-ционного поля) предоставляет заказ-чик. Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 110 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияКТРУ 32.50.13.190-00007927 Лупа хирурги-ческая бинокулярная, модель c расширен-ным полем, увеличение 4.5х3. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 4.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007927 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 4 и ≤ 4,5 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 55 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 50 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 125 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеДоставка оборудования до склада Заказчика НаличиеГарантия поставщика и производителя с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара (документа о прием-ке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ. Не менее 12 месяцевСрок поставки с момента заключения контракта В течение 120 дней | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование хирургическое | Лупы хирургические бинокулярные, многоразового использованияНаименованиеТовара в соответствии с позицией КТРУ Наименованиехарактеристики Значениехарактеристики Единица из-мерения ха-рактеристики Инструкция позаполнению характери-стик Обоснование Кол-во1. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 2.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007936 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 3 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 2,5 и ≤ 3 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 70 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 130 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 70 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытия2. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 3.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007930 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 3,5 и ≤ 4 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы Наличие, при необхо-димости. Рецепт оку-листа для коррекции зрения на рабочем расстоянии (расстоя-ние от глаз до опера-ционного поля) предоставляет заказ-чик. Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 110 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияКТРУ 32.50.13.190-00007927 Лупа хирурги-ческая бинокулярная, модель c расширен-ным полем, увеличение 4.5х3. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 4.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007927 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 4 и ≤ 4,5 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 55 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 50 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 125 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеДоставка оборудования до склада Заказчика НаличиеГарантия поставщика и производителя с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара (документа о прием-ке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ. Не менее 12 месяцевСрок поставки с момента заключения контракта В течение 120 дней | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование хирургическое | Лупы хирургические бинокулярные, многоразового использованияНаименованиеТовара в соответствии с позицией КТРУ Наименованиехарактеристики Значениехарактеристики Единица из-мерения ха-рактеристики Инструкция позаполнению характери-стик Обоснование Кол-во1. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 2.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007936 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 3 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 2,5 и ≤ 3 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 70 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 130 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 70 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытия2. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 3.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007930 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 3,5 и ≤ 4 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы Наличие, при необхо-димости. Рецепт оку-листа для коррекции зрения на рабочем расстоянии (расстоя-ние от глаз до опера-ционного поля) предоставляет заказ-чик. Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 80 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 110 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияКТРУ 32.50.13.190-00007927 Лупа хирурги-ческая бинокулярная, модель c расширен-ным полем, увеличение 4.5х3. Лупа хирургиче-ская бинокуляр-ная, многоразового использования (увеличение 4.5х).КТРУ 32.50.13.190-00007927 Назначение Стереоскопическое наблюдение операци-онного поля с увели-чением Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щи 1 шт.Увеличение Нерегулируемое Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУУвеличение фикси-руемое ≥ 4 и ≤ 4,5 крат Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Обязательное требование КТРУФиксация Оправа Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Обязательное требование КТРУКонструктивное исполнение Очки на оправе с вмонтированными сквозь линзы очков увеличительными окулярами Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Потребность заказчика для оказания медицинской помо-щиСпособ установки окуляров Окуляры должны быть вклеены сквозь стекла очковс учетом следующих параметров:- рабочее (фокусное) расстояние;- база (расстояние между монокуляра-ми);- угол установки мо-нокуляров;- вертикальное поло-жение монокуляров;- модель, размер, цвет оправы и длина ду-жек.Измерение парамет-ров Производятся по-ставщиком для соот-ветствия определен-ного вида бинокуляр-ных хирургических луп под конкретного хирурга, указанного в заявке заказчика Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки - Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операции.-Учет расстояния между оку-лярами необходим для обес-печения стереоскопического зрения и снижения утомляе-мости глаз хирурга-Угол установки окуляров позволяет обеспечить пра-вильную осанку хирурга во время операции и снизить нагрузку и утомляемость хи-рурга.-Вертикальное положение установки окуляров позволяет учесть анатомические особен-ности хирурга и обеспечить оптимальное положение оку-ляров относительно глаз хи-рурга, т.е. улучшить оптиче-ские характеристики-Выбор оправы и размеров ее частей позволяет учесть ана-томические особенности хи-рурга и обеспечить оптималь-ное положение окуляров от-носительно глаз хирурга, т.е. улучшить оптические харак-теристикиРегулировка поло-жения окуляров от-носительно оправы Отсутствие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Требование надежности кон-струкцииКоррекция зрения в линзах оправы и окулярах лупы при необходимости. Ре-цепт окулиста для коррекции зрения на рабочем расстоя-нии (расстояние от глаз до операцион-ного поля) предо-ставляет заказчик. Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Коррекция зрения необходима для учета анатомических осо-бенности хирурга для обеспе-чения паспортных оптических характеристик и удобства пользования приборомЗащитные легко-съемные боковые щитки Наличие Значение характе-ристики не может изменяться участни-ком закупки Для защиты глаз хирурга от попадания потенциально кон-тагиозных жидкостейВыбор рабочего (фокусного) произ-водится однократно при проведении из-мерений, в ходе эксплуатации изме-нение рабочего рас-стояния недопусти-мо. Шаг рабочего (фокусного) рассто-яния 1 см Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Учет фокусного расстояния необходим для удобства рабо-ты хирурга и обеспечения правильной осанки хирурга во время операцииРегулируемый по размеру головы шнур, фиксирую-щий лупу на голове Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для предотвращение падения лупыРазмер рабочего по-ля зрения Не менее 55 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Рабочее поле зрение должно позволять визуально контро-лировать всю операционную рану или максимально воз-можную ее часть. Это необхо-димо для снижения утомляе-мости хирурга и повышения качества оказания высокотех-нологичной медицинской по-мощиПротяженность ра-бочей дистанции наблюдения (глу-бина поля) Не менее 50 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Дистанция наблюдения долж-на позволять визуально кон-тролировать операционную рану на всю ее глубину. Это необходимо для снижения утомляемости хирурга и по-вышения качества оказания высокотехнологичной меди-цинской помощиМасса (в сборе на оправе) Не более 125 грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значе-ние характеристики Малая масса носимого на го-лове хирурга оптического прибора позволяет снизить утомляемость хирурга при длительных операцияхСпециальная сал-фетка для протирки поверхности линз Наличие Значение характери-стики не может из-меняться участни-ком закупки Для протирки оптических по-верхностей без повреждения этих поверхностей и их по-крытияОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеДоставка оборудования до склада Заказчика НаличиеГарантия поставщика и производителя с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара (документа о прием-ке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ. Не менее 12 месяцевСрок поставки с момента заключения контракта В течение 120 дней | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в соответствии с ООЗ (Описание объекта закупки) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.04.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |