|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 01.06.2021 г. №.685-2022 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Плитка керамическая | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер не менее (ШхД) 200х300мм. Толщина не менее 7мм. С одноцветным или многоцветным рисунком. Цвет мрамор (голубой, бежевый, зеленый, серый) по согласованию с заказчиком. | м2 | 240 |  |  |  |
| 2 | Керамогранит | Плитка керамическая напольная. Размер плитки не менее (ШхД) 300х300мм. Толщина не менее 7мм. Цвет по согласованию с заказчиком. С одноцветным либо многоцветным рисунком. | м2 | 120 |  |  |  |
| 3 | Клей для кафеля универсальный | Клей для кафеля универсальный. Упаковка не менее 25кг. Цвет серый. Размер частиц не более 0,5 мм. Насыпная плотность около 1,6 кг/дм3. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов после смешивания с водой. Температура применения не менее от +5С до +30С. Прочность сцепления с основанием адгезия не менее 0,55 МПа. | кг | 10 000 |  |  |  |
| 4 | Гипсокартон | Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перекрытий. Размер 1200х2500х12,5мм | шт. | 100 |  |  |  |
| 5 | Гипсокартон | Лист гипсокартонный. Влагостойкий, предназначен для сухого оштукатуривания бетоных стен и перекрытий. Размер 1200х2500х2,5мм | шт. | 20 |  |  |  |
| 6 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный горизонтальный 27х28мм толщина не менее 0,55мм | шт. | 100 |  |  |  |
| 7 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный потолочный. Размер 60ммх27 мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм | шт. | 240 |  |  |  |
| 8 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный горизонтальный. Размер 50ммх40мм. Длина не менее 3м. Толщина стали не менее 0,55мм | шт. | 200 |  |  |  |
| 9 | Профиль строительный | Профиль оцинкованный стоечный. Размер 50х50 мм. Длина не менее 3 м. Толщина не менее 0,55мм. | шт. | 240 |  |  |  |
| 10 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок универсальный пластиковый Размер 40х40мм. 2,75 Цвет белый | шт. | 140 |  |  |  |
| 11 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок универсальный. Размер 50х50 мм, длина 2,75 м. Цвет белый. | шт. | 40 |  |  |  |
| 12 | Панель | Панель пластиковая. Размер не мене 0,25х 3 м. Белая глянцевая. | шт. | 160 |  |  |  |
| 13 | Уголок оцинкованный защитный | Уголок пластиковый Размер 30х30мм 2,75м цвет белый | шт. | 30 |  |  |  |
| 14 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное,белое с притвором шириной 800мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна Наличник белый ламинированный, под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых, встроеного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки. | шт. | 10 |  |  |  |
| 15 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором,шириной 900мм , дверная коробка ламинированная белая под размер полотна .Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых,встроеного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5, защелки, дверные ручки | шт. | 20 |  |  |  |
| 16 | Блок дверной в комплекте | Дверной блок в комплекте. Дверное полотно ламинированное ,белое с притвором, шириной ( 825+ 325) Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный ,под размер полотна с 2 сторон. Наличие дверных навесов белых ,встроенного замка с цилиндровым механизмом и ключем 5,защелки, дверные ручки | шт. | 24 |  |  |  |
| 17 | Линолеум | Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости комерческое использование не мене 32. Общая толщина не менее 2,2 мм. Толщина защитного слоя не менее 0.4. Вес не более 2100 г/м2. Уменьшение толщины на истирание не более 12 г/м2. Группа горючести не более Г4. Группа воспламеняемости не более В3. Группа распространения пламени не более РП2. Группа дымообразующей способности не более Д3. Группа токсичности продуктов горения не более Т2. След от роликов кресел высокая устойчивость. След от ножек мебели высокая устойчивость. Цвет и ширина по согласованию с заказчиком. | м2 | 600 |  |  |  |
| 18 | Порог стык для линолеума | Порог стык для линолеума ширина 37 мм, длина 1800мм. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 60 |  |  |  |
| 19 | Герметик | Герметик Момент универсальный для окон | шт. | 80 |  |  |  |
| 20 | Пена монтажная | пена монтажная объем 750мл | шт. | 160 |  |  |  |
| 21 | Очиститель для монтажной пены | очиститель для монтажной пены объм не более 650мл | шт. | 25 |  |  |  |
| 22 | Жидкие гвозди | Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость . Устойчив к старению. | шт. | 120 |  |  |  |
| 23 | Холодная сварка для напольных ПВХ покрытий | Не содержащий растворителей дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах. Применяется для приклеивания на подготовленные влаговпитывающие основания. Основа акриловая дисперсия. Расход около 300 г/кв.м.Время подсушки от 5 до 20 мин. | шт. | 30 |  |  |  |
| 24 | Мастика для линолеума | мастика емкость 12 кг | шт. | 12 |  |  |  |
| 25 | Грунтовка | контактный грунт для бетонных оснований "Бетон-контакт" со следующими характеристиками: Свойства Адгезионная акриловая грунтовка с кварцевым наполнителем. Основные свойства. Обеспечивает отличную адгезию с большенством строительных материалов.Создает развитую поверхность препядствующую сползанию толстослойных покрыи\тий с вертикалиных стен и обеспечивает надежное сцепление с гладкими подложками. Расход 5-7 м2/л Расход меняется в указанных интервалах в зависимости от впитывающей способности поверхности. Способ нанесения. Наносится кистью,валиком с коротким ворсом | шт. | 24 |  |  |  |
| 26 | Паста колеровочная | Колер ТУ2316-155 объем 500 мл. Цвет по согласованию с заказчиком. | шт. | 100 |  |  |  |
| 27 | Уайт-спирит 10л. | ГОСТ 3134-78, упаковка не менее 10 литров. | шт. | 50 |  |  |  |
| 28 | Скотч | скотч малярный размер 50ммх66м | шт. | 280 |  |  |  |
| 29 | Потолок подвесной | Состав плиты: минеральное волокно, влагостойкость 70%, светоотражение 80%, толщина 12 мм. | м2 | 400 |  |  |  |
| 30 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по дереву 3,5х25 шт | шт. | 1 000 |  |  |  |
| 31 | Саморез по металлу 4,2х19 | Саморез для ГКЛ по дереву 3,5х35 мм фосфотированный. | шт. | 6 000 |  |  |  |
| 32 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по дереву 3,5х51 | шт. | 3 000 |  |  |  |
| 33 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по дереву 4,2х76 | шт. | 7 000 |  |  |  |
| 34 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по металлу 3,5х25 | шт. | 1 000 |  |  |  |
| 35 | Саморез по металлу 4,2х19 | саморез для ГКЛ по металлу 3,5х35 | шт. | 10 000 |  |  |  |
| 36 | Саморез по металлу 4,2х19 | Саморез по металлу 4,2х19 мм с пресс-шайбой острый Саморезы с прессшайбой по металлу до 0,9мм 4,2\*19 мм предназначены для крепления листового металла толщиной до 0,9мм без предварительного сверления к металлическому, деревянному, пластиковому основанию.  Головка самореза с пресс-шайбой обеспечивает более надежное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью.  Характеристики саморезов 4,2\*19 мм:  Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц «Phillips №2» Резьба: частая Наконечник: острый Покрытие: белый цинк Материал: сталь С1022 Применение: металлический профиль до 0,9 мм | уп | 15 000 |  |  |  |
| 37 | Дюбель 6х40мм | Материал – металл/пластик, размер 6х40мм. | уп. | 10 000 |  |  |  |
| 38 | Дюбель-гвоздь 6х40 (200шт) | Дюбель-гвоздь 6х60 | шт. | 1 000 |  |  |  |
| 39 | Дюбель-гвоздь 8х120 (уп. 100 шт) |  | шт. | 1 500 |  |  |  |
| 40 | Дюбель-гвоздь 6х40 (200шт) | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт. | 3 000 |  |  |  |
| 41 | Анкер 10х200мм |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 42 | Герметик | Герметик универсальный силиконовый, упаковка не менее 310 мл. Цвет бесцветный. | шт. | 40 |  |  |  |
| 43 | Затирка для кафеля белая | Пропорции смешивания 1 часть воды на 2,5—3,3 части сухой смеси (0,3—0,4 л / 1 кг) Время жизни раствора 1 час после замешивания Расход при ширине швов 2 мм 1 кг сухой смеси на 2 м² Время твердения 24 часа Равномерность цвета Через 2 дня Ширина шва 2—6 мм Прочность на сжатие 3,0 МПа Прочность адгезии с основанием 0,35 МПа Морозостойкость 25 циклов Температура эксплуатации От -40 до +60°C | уп. | 35 |  |  |  |
| 44 | Крестики для плитки 1.0 мм (200 шт) |  | уп | 50 |  |  |  |
| 45 | Крестики для плитки |  | уп. | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.06.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | |