|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.05. 2 024 г. №.770-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена клапана редукционного – 1 шт.;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата3 Требования к качеству оказываемых услуг:- гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг:- Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.- Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.- Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.- Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт. Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)5 Требования к безопасности оказываемых услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения“6 Место оказания услуг:- ремонтная база исполнителя;- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»7 Требования к результатам оказываемых услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:- класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;- доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена клапана редукционного – 1 шт.;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата3 Требования к качеству оказываемых услуг:- гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг:- Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.- Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.- Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.- Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт. Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)5 Требования к безопасности оказываемых услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения“6 Место оказания услуг:- ремонтная база исполнителя;- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»7 Требования к результатам оказываемых услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:- класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;- доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена клапана редукционного – 1 шт.;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата3 Требования к качеству оказываемых услуг:- гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг:- Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.- Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.- Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.- Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт. Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)5 Требования к безопасности оказываемых услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения“6 Место оказания услуг:- ремонтная база исполнителя;- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»7 Требования к результатам оказываемых услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:- класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;- доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена клапана редукционного – 1 шт.;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- замена датчика кислорода – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004: - разборка аппарата;- проверка всех органов управления аппарата;- проверка механических частей аппарата;- внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;- работы по устранению неисправностей;- замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;- замена клапана пропорционального – 1 шт.;- проведение процедуры TstlnK;- сборка аппарата;- тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата3 Требования к качеству оказываемых услуг:- гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг:- Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.- Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.- Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.- Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт. Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)5 Требования к безопасности оказываемых услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения“6 Место оказания услуг:- ремонтная база исполнителя;- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»7 Требования к результатам оказываемых услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:- класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;- доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 04.06.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |