|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.06. 2 024 г. №.851-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Ректоскоп операционный с волоконным световодом№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 32.50.13.190-00008249 Тубус ректоскопический Характеристики Возможность использования в ТЭМ Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Обтуратор Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочая длина Миллиметр ≥ 250 и ≤ 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочий диаметр Миллиметр ≥ 20 и ≤ 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальная длина рабочей части тубусов ректоскопа мм 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр рабочей части тубусов ректоскопа мм 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Механизм фиксации обтуратора с тубусом ректоскопа Многозаходная крупномодульная резьба Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цифровая градуировка на поверхности тубуса Лазерная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Способ санитарной обработки Автоклавирование, химическая обработка Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С ректоскопом операционным с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 9444-001-49159858-2001, имеющимся у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2 32.50.13.190-00008249 Защитная крышка Характеристики Описание Крышка с оптическим окном для наблюдения Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Назначение Обеспечение герметизации для предохранения медицинского персонала от попадания возможных выделений через тубусы в процессе исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Крепление на замок тубуса ректоскопа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр мм 31,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С тубусом ректоскопическим диметром 20 мм и длиной 300 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 32.50.13.190-00008249 Ручка Характеристики Описание Представляет собой узел геометрической формы, удобной для хвата рукой, имеющий отверстие для присоединения световолоконного кабеля Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3 Номинальная длина мм 130 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С кабелем световолоконным диаметром световода 5 мм и длиной 1800 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4 32.50.13.190-00008249 Нагнетатель Характеристики Назначение Предназначен для нагнетания воздуха в исследуемую полость Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Длина шланга мм Не менее 604 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Клапан сброса давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.13.190-00008249 Кабель световолоконный Характеристики Номинальный диаметр световода мм 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1 Длина световода мм Не менее 1800 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Совместимость С тубусом ректоскопическим и осветителем эндоскопическим галогеново-светодиодным ОГС-150-1-«Красмедтех» по ТУ 26.60.12-003-49159858-2020, имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие регистрационного удостоверения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование эндоскопическое | Ректоскоп операционный с волоконным световодом№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 32.50.13.190-00008249 Тубус ректоскопический Характеристики Возможность использования в ТЭМ Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Обтуратор Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочая длина Миллиметр ≥ 250 и ≤ 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочий диаметр Миллиметр ≥ 20 и ≤ 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальная длина рабочей части тубусов ректоскопа мм 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр рабочей части тубусов ректоскопа мм 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Механизм фиксации обтуратора с тубусом ректоскопа Многозаходная крупномодульная резьба Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цифровая градуировка на поверхности тубуса Лазерная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Способ санитарной обработки Автоклавирование, химическая обработка Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С ректоскопом операционным с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 9444-001-49159858-2001, имеющимся у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2 32.50.13.190-00008249 Защитная крышка Характеристики Описание Крышка с оптическим окном для наблюдения Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Назначение Обеспечение герметизации для предохранения медицинского персонала от попадания возможных выделений через тубусы в процессе исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Крепление на замок тубуса ректоскопа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр мм 31,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С тубусом ректоскопическим диметром 20 мм и длиной 300 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 32.50.13.190-00008249 Ручка Характеристики Описание Представляет собой узел геометрической формы, удобной для хвата рукой, имеющий отверстие для присоединения световолоконного кабеля Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3 Номинальная длина мм 130 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С кабелем световолоконным диаметром световода 5 мм и длиной 1800 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4 32.50.13.190-00008249 Нагнетатель Характеристики Назначение Предназначен для нагнетания воздуха в исследуемую полость Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Длина шланга мм Не менее 604 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Клапан сброса давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.13.190-00008249 Кабель световолоконный Характеристики Номинальный диаметр световода мм 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1 Длина световода мм Не менее 1800 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Совместимость С тубусом ректоскопическим и осветителем эндоскопическим галогеново-светодиодным ОГС-150-1-«Красмедтех» по ТУ 26.60.12-003-49159858-2020, имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие регистрационного удостоверения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование эндоскопическое | Ректоскоп операционный с волоконным световодом№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 32.50.13.190-00008249 Тубус ректоскопический Характеристики Возможность использования в ТЭМ Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Обтуратор Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочая длина Миллиметр ≥ 250 и ≤ 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочий диаметр Миллиметр ≥ 20 и ≤ 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальная длина рабочей части тубусов ректоскопа мм 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр рабочей части тубусов ректоскопа мм 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Механизм фиксации обтуратора с тубусом ректоскопа Многозаходная крупномодульная резьба Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цифровая градуировка на поверхности тубуса Лазерная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Способ санитарной обработки Автоклавирование, химическая обработка Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С ректоскопом операционным с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 9444-001-49159858-2001, имеющимся у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2 32.50.13.190-00008249 Защитная крышка Характеристики Описание Крышка с оптическим окном для наблюдения Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Назначение Обеспечение герметизации для предохранения медицинского персонала от попадания возможных выделений через тубусы в процессе исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Крепление на замок тубуса ректоскопа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр мм 31,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С тубусом ректоскопическим диметром 20 мм и длиной 300 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 32.50.13.190-00008249 Ручка Характеристики Описание Представляет собой узел геометрической формы, удобной для хвата рукой, имеющий отверстие для присоединения световолоконного кабеля Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3 Номинальная длина мм 130 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С кабелем световолоконным диаметром световода 5 мм и длиной 1800 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4 32.50.13.190-00008249 Нагнетатель Характеристики Назначение Предназначен для нагнетания воздуха в исследуемую полость Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Длина шланга мм Не менее 604 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Клапан сброса давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.13.190-00008249 Кабель световолоконный Характеристики Номинальный диаметр световода мм 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1 Длина световода мм Не менее 1800 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Совместимость С тубусом ректоскопическим и осветителем эндоскопическим галогеново-светодиодным ОГС-150-1-«Красмедтех» по ТУ 26.60.12-003-49159858-2020, имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие регистрационного удостоверения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование эндоскопическое | Ректоскоп операционный с волоконным световодом№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 32.50.13.190-00008249 Тубус ректоскопический Характеристики Возможность использования в ТЭМ Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Обтуратор Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочая длина Миллиметр ≥ 250 и ≤ 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочий диаметр Миллиметр ≥ 20 и ≤ 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальная длина рабочей части тубусов ректоскопа мм 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр рабочей части тубусов ректоскопа мм 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Механизм фиксации обтуратора с тубусом ректоскопа Многозаходная крупномодульная резьба Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цифровая градуировка на поверхности тубуса Лазерная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Способ санитарной обработки Автоклавирование, химическая обработка Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С ректоскопом операционным с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 9444-001-49159858-2001, имеющимся у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2 32.50.13.190-00008249 Защитная крышка Характеристики Описание Крышка с оптическим окном для наблюдения Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Назначение Обеспечение герметизации для предохранения медицинского персонала от попадания возможных выделений через тубусы в процессе исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Крепление на замок тубуса ректоскопа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр мм 31,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С тубусом ректоскопическим диметром 20 мм и длиной 300 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 32.50.13.190-00008249 Ручка Характеристики Описание Представляет собой узел геометрической формы, удобной для хвата рукой, имеющий отверстие для присоединения световолоконного кабеля Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3 Номинальная длина мм 130 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С кабелем световолоконным диаметром световода 5 мм и длиной 1800 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4 32.50.13.190-00008249 Нагнетатель Характеристики Назначение Предназначен для нагнетания воздуха в исследуемую полость Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Длина шланга мм Не менее 604 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Клапан сброса давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.13.190-00008249 Кабель световолоконный Характеристики Номинальный диаметр световода мм 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1 Длина световода мм Не менее 1800 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Совместимость С тубусом ректоскопическим и осветителем эндоскопическим галогеново-светодиодным ОГС-150-1-«Красмедтех» по ТУ 26.60.12-003-49159858-2020, имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие регистрационного удостоверения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование эндоскопическое | Ректоскоп операционный с волоконным световодом№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. Количество Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики 1 32.50.13.190-00008249 Тубус ректоскопический Характеристики Возможность использования в ТЭМ Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Обтуратор Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочая длина Миллиметр ≥ 250 и ≤ 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Рабочий диаметр Миллиметр ≥ 20 и ≤ 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальная длина рабочей части тубусов ректоскопа мм 300 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр рабочей части тубусов ректоскопа мм 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Механизм фиксации обтуратора с тубусом ректоскопа Многозаходная крупномодульная резьба Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цифровая градуировка на поверхности тубуса Лазерная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Способ санитарной обработки Автоклавирование, химическая обработка Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С ректоскопом операционным с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 9444-001-49159858-2001, имеющимся у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2 32.50.13.190-00008249 Защитная крышка Характеристики Описание Крышка с оптическим окном для наблюдения Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Назначение Обеспечение герметизации для предохранения медицинского персонала от попадания возможных выделений через тубусы в процессе исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Крепление на замок тубуса ректоскопа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Номинальный диаметр мм 31,7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С тубусом ректоскопическим диметром 20 мм и длиной 300 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 32.50.13.190-00008249 Ручка Характеристики Описание Представляет собой узел геометрической формы, удобной для хвата рукой, имеющий отверстие для присоединения световолоконного кабеля Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3 Номинальная длина мм 130 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Совместимость С кабелем световолоконным диаметром световода 5 мм и длиной 1800 мм Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4 32.50.13.190-00008249 Нагнетатель Характеристики Назначение Предназначен для нагнетания воздуха в исследуемую полость Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 10 Длина шланга мм Не менее 604 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Клапан сброса давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.13.190-00008249 Кабель световолоконный Характеристики Номинальный диаметр световода мм 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1 Длина световода мм Не менее 1800 Участник закупки указывает конкретное значение характеристики  Совместимость С тубусом ректоскопическим и осветителем эндоскопическим галогеново-светодиодным ОГС-150-1-«Красмедтех» по ТУ 26.60.12-003-49159858-2020, имеющимися у Заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие регистрационного удостоверения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику."26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.06.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |