|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Краевая клиническая больница  ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  Телефон: 8 (391) 220-16-13  Факс: 8 (391) 220-16-23  Е-mail: kkb@ medqorod. ru  Http://www.medgorod.ru  ОКПО 01913234  ИНН/КПП 2465030876/246501001  02.11.2017 г. №.683-2017  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | Руководителю | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Производитель** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Вкладыш ADVANCE или эквивалент | Материал скользящей поверхности полиэтилен ISO5834-2. 3 вида: стандартный, глубокое блюдце, ультраконгруэнтный. Размеров по ширине 5 (65- 85 мм, шаг 5 мм). Размеров по высоте 6 (10-20 мм, шаг 2 мм). Жесткая фиксация в тибиальном компоненте путем защелкивания. Возможность применения одного вкладыша для основного и промежуточного размера тибиального плато. | шт. | 27 |  |  |  |
| 2 | Компонент феморальный (бедренный) ADVANCE или эквивалент | Сплав CoCr29Mo ISO5832-12, правый/левый, типоразмеров 7 (по переднезаднему размеру 50 - 75,5 мм), по медиально-латеральному размеру 56-82 мм). Одинаковый феморально-пателлярный радиус бедренного компонента 45º. Толщина бедренного компонента 9 мм. Ориентация имплантации на механическую ось конечности. Возможность поставки гипоаллергенной версии компонентов протеза (включая фиксирующий винт для вкладыша) с покрытием из Нитрида Циркония (ZnN). | шт. | 27 |  |  |  |
| 3 | Компонент тибиальный ADVANCE или эквивалент | Материал CoCr29Mo ISO5832-12, типоразмеров 9 (включая 4 промежуточных размера), по переднезаднему размеру 43 - 56 мм, по медиально-латеральному размеру 65- 85 мм. Толщина тибиального плато 6 мм, с углублением под вкладыш 3 мм. Общая длина тибиального плато 28-48 мм, шаг 5 мм. Тонкие постериальные фланцы (крылья) для деротационной стабильности, длина 14 мм. Возможность применения удлиняющей ножки тибиального моноблока. Универсальное применение одного тибиального плато (при протезировании с сохранением задней крестообразной связки и без сохранения). Совместимость каждого размера тибиального плато c 3-мя размерами бедренного компонента. Возможность поставки гипоаллергенной версии компонентов протеза (включая фиксирующий винт для вкладыша) с покрытием из Нитрида Циркония (ZnN). | шт. | 27 |  |  |  |
| 4 | Компонент бедренный NexGen (НексДжен) для протезирования коленного сустава цементной фиксации или эквивалент | Бедренный компонент. Форма анатомическая (правый, левый), соотношение радиусов мыщелков близко к нормальному бедру (1:1,07-1,08) для соответствия поверхности дистальной части бедренной кости с возможностью предоставления бедренных компонентов с учетом гендерных анатомических особенностей с соотношением радиусов мыщелков присущих женскому типу бедра (1:1.09-1.02), более тонким профилем переднего фланца и увеличенным углом трохлеарной борозды. Конструкция бедренного компонента обеспечивает возможность сгибания до 155 град. Материал – кобальт-хром-молибденовый сплав. Структура: Внутренняя поверхность компонента – шероховатая, снаружи – гладкая. Размеры двух типов – правые и левые, 5-ти стандартных типоразмеров, 2-х микро и 1-го макро. Метод фиксации цементный. Особенности –представлены оба вида компонентов салазкового типа для использования у пациентов с наличием задней крестообразной связки и без нее, т.е. с ограничителем гиперсгибания. Каждому типоразмеру бедренного компонента соответствует2-х типоразмератибиального компонента. | шт. | 30 |  |  |  |
| 5 | Компонент тибиальный NexGen (НексДжен) или эквивалент | Тибиальный компонент эндопротеза универсальный (для левой и правой голени). Материал: сплав Ti-6Al-4V (ISO 5832-3..1996) тип фиксации: цементный Конструктивные особенности: - Имплантируемая поверхность имеет тонкий слой костного цемента PMMA - Компонент оснащается прямыми или офсетными удлинительными штифтами длиной 100 мм для стабилизации компонентов - Компонент имеет возможность установки бедренных и тибиальных блоков толщиной 5 и 10 мм различной конфигурации для замещения костных дефектов Тип запорного механизма для полиэтиленовой прокладки - защелкивающийся. Каждому типоразмеру тибиального компонента по ширине соответствует 2 типа полиэтиленовых прокладок. Размеры: размерный ряд составляет 10 размеров, из них: 6-ть стандартных (3, 4, 5, 6, 7, 8), с возможностью поставки 2-х – микро (1, 2) и 2-х макро (9, 10). | шт. | 30 |  |  |  |
| 6 | Прокладка тибиальная NexGen (НексДжен) или эквивалент | Полиэтиленовые вкладыши (прокладка тибиальная) с задним стабилизатором универсальные (для левой и правой голени). Материал: высокомолекулярный полиэтилен UHMWPE (ISO 5834-2..1998). Конструктивные особенности: Полиэтиленовая прокладка жесткой фиксации методом защелкивания в тибиальном компоненте. Размеры: 3-и типоразмеров (CD, EF, GH) по ширине и 5-ть (10, 12, 14, 17, 20 мм) типоразмеров по высоте. | шт. | 30 |  |  |  |
| 7 | Цемент костный средней вязкозти 40 г или эквивалент | Цемент для фиксации эндопротеза в кости средней вязкозти 40,0г. Костный цемент представляет собой самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, средней вязкости, с увеличенным рабочим временем. Состав: Порошок: Метилметакрилат / Метилкрилат сополимер (84,00%), Перекись бензоила (1,00%), Двуокись циркония (15,00%),Жидкость: Метилметакрилат (97,5%), N, N – диметил-р-толуидин (<2,50%), Гидрохинон (75 ppm). Затвердение костного цемента средней вязкости при температуре в операционной комнате 23С происходит за 80 секунд при условии, что на смешивание тратиться 40 секунд, время ожидания составляет 95 секунд, а рабочее время 325 секунд. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения 540 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате. Порошок: 40 грамм, Жидкость: 20 грамм. | шт. | 65 |  |  |  |
| 8 | Лезвие реципрокной пилы двустороннее 70 мм или эквивалент | размеры: длина -от 80 до 120 мм, ширина - от 9 до 14 мм, толщина - от 0,8 до 1,19 мм, совместимы с разъёмом типа "Stryker", материал - медицинская инструментальная сталь | шт. | 15 |  |  |  |
| 9 | Лезвие осцилляторное GTS длина среза 90 мм, ширина среза 19 мм, толщина 1,19 мм или эквивалент | должно быть совместимо с пилой осцилляторной. Должно быть стерильным. Должно иметь зубцы не менее 3 мм. Лезвие должно иметь длину среза 90 мм, ширину среза 19 мм, толщину 1,19 мм. Материал - нержавеющая сталь. | шт. | 55 |  |  |  |
| 10 | Лезвие реципрокное двустороннее длина среза 76 мм, ширина среза 13 мм, толщина 0.89 мм или эквивалент | должно быть совместимо с пилой реципрокной. Должно быть стерильным. Лезвие должно иметь длину среза 76 мм, ширину среза 13мм, толщину 0.89 мм. Материал - нержавеющая сталь. | шт. | 18 |  |  |  |
| 11 | Аппарат для санации раневой поверхности «PulsavacPlus» или эквивалент | Равномерное орошение в пусльсирующем режиме одновременно с очисткой (аспирацией) раны при ортопедических операциях Рукоятка одноразовая, неразборная Кулисный переключатель, регулирующий величину давления подаваемой жидкости, меняя силу нажатия пальцем Подаваемое давление жидкости1,2 до 29 PSI (фунт на квадратный дюйм (0,07 кг/см2)) Механизм фиксации наконечника с принудительной блокировкой Наконечник высокопроизводительный одноразоваый Тип распыления жидкости для операций на бедре Веерный Тип распыления жидкости для операций на колене Душирующий Брызгозащита Длина наконечника Не менее 12 см Подача жидкости в наконечнике Аспирация жидкости в наконечнике Система параллельных трубок для подачи и эвакуации жидкости Батарейная упаковка, расположенная отдельно от рукоятки Работа от переменного тока | шт. | 12 |  |  |  |
| 12 | Надколенник NexGen (НексДжен) или эквивалент | Надколенник на трех посадочных ножках, изготовленный из высокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2..1998), не менее 5 типоразмеров. | шт. | 5 |  |  |  |
| 13 | Компонент бедренный OXFORD III или эквивалент | "Компонент изготовлен из сплава кобальт-хром-молибден. Форма компонента представляет собой монорадиусный одномыщелковый компонент с двумя деротационными пегами. Внутренняя поверхность имеет вид бокса, глубиной 1 мм, для создания равномерной цементной мантии, не выступающей за пределы компонента. Характеристики: универсальный для левого, правого коленного сустава, внутреннего мыщелка бедренной кости. Тип фиксации: цементная. Покрытие: интерлокинг (шершавость всей поверхности, контактирующей с костным цементом, нанесенная абразивным материалом) Размеры: три стандартных типоразмера (S,M,L) и два опционных (XS, XL). Полная сочетаемость (любой размер бедренного компонента используется с любым размером тибиального компонента). " | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 | Компонент большеберцовый OXFORD III или эквивалент | "Компонент изготовлен из сплава кобальт-хром-молибден. Форма компонента плоская с двух сторон, с противовывиховым барьером. На стороне, контактирующей с костью, имеется деротационная ножка с отверстием для стабильной фиксации компонента. Внутренняя поверхность имеет вид бокса, глубиной 1 мм, для создания равномерной цементной мантии, не выступающей за пределы компонента. Компоненты левый внутренний, правый внутренний. Покрытие: интерлокинг ( шершавость внутренней поверхности, контактирующей с костью, нанесенная абразивным материалом). Тип фиксации: цементная. Компоненты имеют типоразмерный ряд (передне-задний размер (мм)\латерально-медиальный размер (мм)): 38мм\26 мм, 41 мм\26 мм, 44 мм\28 мм, 47 мм\30 мм, 50 мм\32 мм, 53 мм\34 мм. Полная сочетаемость с бедренными компонентами по размеру и типу (любой размер тибиального компонента используется с любым размером и типом бедренного компонента). " | шт. | 5 |  |  |  |
| 15 | Вкладыш OXFORD III или эквивалент | Компонент изготовлен из ультравысокомолекулярного полиэтилена. Форма компонента анатомическая, поверхности полностью конгруэнтны бедренному и большеберцовому компонентам. Компоненты левый внутренний, правый внутренний. Стерилизация: гамма-облучение в бескислородных условиях (в инертном газе-аргоне). Фиксация вкладыша осуществляется за счет полной конгруэнтности тибиальному и бедренному компоненту, медиального противовывихового барьера, латерально, сзади и спереди - собственных мягких тканей области коленного сустава, плавающие движения полностью соответствуют биомеханике мениска. Типоразмеры компонента (толщина для каждого размера (мм): 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм. | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Компонент бедренный RT-Plus, моноблок или эквивалент | Материал: Сплав CoCrMo или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-4. Материал изготовления шарнирных элементов – нержавеющая сталь или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-9 и ультравысокомолекулярный полиэтилен UHMWPE или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5834-2. Форма: анатомической формы (правый и левый) и конструктивно представлять собой моноблок из суставной части с шарнирным элементом и интрамедуллярного штифта. - интрамедуллярный штифт со встроенным уклон кнаружи в пределах 5-7 град. - обеспечивает 5-7 град. наклон траектории движения надколенника - снизу компонента расположен подвижный металлический цилиндрический стержень длиной не более 40 мм, обеспечивающий связь с большеберцовым компонентом. Стержень обеспечивает объём движений протеза не менее 130 град. в сгибании, не более 7,5 град. в гиперразгибании и не менее 10 град. ротации в каждую сторону начиная с 15-20 град. сгибания. Стержень обеспечивает возможность дистракции до 20 мм без опасности вывиха протеза. Стержень соединяется с бедренным компонентом металлической осью с двойной изоляцией из ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE). - бокс крепления связывающего стержня шириной не более 25 мм. Тип: связанный (типа хинч) Тип фиксации: цементная. Размеры: Количество типоразмеров - не менее 5 для каждой стороны (правой/левой): переднезадний размер - в диапазоне не менее от 54 до 71 мм, медиально-латеральный размер - в диапазоне не менее от 55 до 75 мм, вертикальный размер - в диапазоне не менее от 106 до 124 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). | шт. | 3 |  |  |  |
| 17 | Компонент большеберцовый RT-Plus, моноблок или эквивалент | Материал: Сплав CoCrMo или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-4. Форма: универсальный для правого и левого суставов и конструктивно представлять собой моноблок, состоящий из опорной большеберцовой платформы и интрамедуллярного штифта. - встроенный задний уклон в диапазоне 3-4 град. - неподвижно фиксирует вкладыш. - поверхность опорной платформы, обращённая к вкладышу, полированная и имеет по краям сплошные бортики, блокирующие движения вкладыша. Посередине переднего бортика продольный паз для фиксации блокирующего механизма вкладыша. ,на верхней стороне большеберцовой платформы расположено отверстие в форме усечённого конуса, представляющее собой слепой канал. Глубина отверстия соответствовует высоте связующего рожка вкладыша. Тип: связанный (типа хинч). Тип фиксации: цементная. Размеры: Количество типоразмеров - не менее 5: переднезадний размер - в диапазоне не менее от 40 до 53 мм, медиально-латеральный размер - в диапазоне не менее от 63 до 81 мм, вертикальный размер - в диапазоне не менее от 94 до 103 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). | шт. | 3 |  |  |  |
| 18 | Вкладыш большеберцовый RT-Plus или эквивалент | Материал: Ультравысокомолекулярный полиэтилен UHMWPE или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5834-2, материал скобы – сплав Ti6Al4V или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-3. Форма: универсальный для правого и левого суставов - на нижней поверхности связывающий рожок в виде усечённого конуса с цилиндрическим отверстием, представляющим собой сквозной канал, ориентированный по вертикальной оси, для связи бедренного и большеберцового компонентов. Связующий рожок исключает прямой контакт бедренного и большеберцового компонентов. Тип фиксации: Фиксация в большеберцовом компоненте – посредством блокирующего замкового механизма, состоящего из металлической П-образной скобы (Ti6Al4V) и полиэтиленовой шпильки (UHMWPE). Тип: Неподвижный, связанный (типа хинч). Совместимость: Один вкладыш совместим не более чем с одним размером большеберцового компонента и со смежными размерами бедренными компонентами (за исключением вкладыша наименьшего размера – допускается не иметь совместимости со смежным размером бедренного компонента). Размеры: Количество типоразмеров - не менее 15: не менее 5 вариантов для каждой высоты в диапазоне от 8 до 14 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). | шт. | 3 |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. | | | | | | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. | | | | | |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. | | | | | | | |
|
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | |
| Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04 | | | | | | | | |