|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 16.07.2018 г. №.642-18 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |  |
| 1 | Кондиционер настенный (сплит-система) 2,5 кВт | Производительность охлаждения и нагрева не менее 2,5 кВт, максимальная потребляемая мощность не менее 0,83 кВт, параметры питающей сети 220 В. , класс эффективности не менее А/А,Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 820ммх195ммх280мм .Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 696ммх256ммх432мм .Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика. Низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 3 |  |  |  |
| 2 | Кондиционер настенный (сплит-система) 2,5 кВт с зимним запуском | Производительность охлаждения и нагрева не менее 2,5 кВт, максимальная потребляемая мощность не менее 0,83 кВт, параметры питающей сети 220 В. , класс эффективности не менее А/А,Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 820ммх195ммх280мм .Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 696ммх256ммх432мм .Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Наличие зимнего запуска.Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика. Низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Кондиционер настенный (сплит-система) 3,5кВт | Производительность охлаждения не менее 3,3 кВт, производительность обогрева не менее 3,47 кВт, номинальная потребляемая мощность охлаждения не более 1,08 кВт и не менее 1,03 кВт, номинальная потребляемая мощность обогрева не более 0,99 кВт, параметры питающей сети 220 В. Режим осушения воздуха, режим вентилятора, режим автоматической работы, количество скоростей вращения вентилятора не менее 3. Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 865ммх290ммх206мм и не менее 795мм\*265мм\*185мм. Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 700ммх540ммх275мм и не менее 660мм\*535мм\*270мм. Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика. Низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Кондиционер настенный (сплит-система) 3,5 кВт с зимним запуском | Производительность охлаждения не менее 3,3 кВт, производительность обогрева не менее 3,47 кВт, номинальная потребляемая мощность охлаждения не более 1,08 кВт и не менее 1,03 кВт, номинальная потребляемая мощность обогрева не более 0,99 кВт, параметры питающей сети 220 В. Режим осушения воздуха, режим вентилятора, режим автоматической работы, количество скоростей вращения вентилятора не менее 3. Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 865ммх290ммх206мм и не менее 795мм\*265мм\*185мм. Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 700ммх540ммх275мм и не менее 660мм\*535мм\*270мм. Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика.Наличие зимнего запуска, низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Кондиционер настенный (сплит-система) 2 кВт | Производительность охлаждения и нагрева не менее 2,0 кВт, максимальная потребляемая мощность не менее 0,66 кВт, параметры питающей сети 220 В. , класс эффективности не менее А/А,Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 708ммх190ммх263мм .Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 696ммх256ммх432мм .Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика. Низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Кондиционер нстенный (сплит-система) 5 кВт | Производительность охлаждения и нагрева не менее 5,0 кВт, максимальная потребляемая мощность не менее 1,59 кВт, параметры питающей сети 220 В. , класс эффективности не менее А/А,Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ) не более 1008ммх225ммх318мм .Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ) не более 780ммх245ммх540мм .Многофункциональный LCD-дисплей. Автоматический режим AUTO. Полнофункциональный «авторестарт». Таймер. Самодиагностика. Низкий уровень шума. Наличие пульта ДУ. | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 20.07.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 |