|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | | | |  | | Руководителю | | |  | | | |  | | | |
| Краевая клиническая больница | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| ОКПО 01913234 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| 16.05.2019 г. №.353-19 | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| О коммерческом предложении | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | | | | | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | | **Цена, рублей** |
| 1 | Компьютер в сборе | Количество ядер процессора не менее 4 Количество потоков не менее 4 Базовая частота процессора не менее 3600 МГц Системная шина DMI - наличие Объем оперативной памяти не менее 8Гб Тип видеокарты: встроенная Тип накопителя: Твердотельный (SSD) Форм фактор: Не более 2,5 Максимальная скорость интерфейса: Не менее 6 Гбит/сек Интерфейс подключения жесткого диска: последовательный NAND Флэш память: MLC Количество слоев чипа памяти MLC: Не менее 64 Емкость накопителя: Не менее 256Гб Поддержка шифрования: наличие Поддержка TRIM: наличие Скорость последовательного чтения: Не менее 560 МБ/с Скорость последовательной записи: Не менее 530 МБ/с Скорость случайного/произвольного чтения: Не менее 100 000 Опера-ций в секунду Скорость случайной/произвольной записи: Не менее 90 000 Операций в секунду Максимальная потребляемая мощность: Не более 3,3 Ватт Ресурс работы: Не менее 300 TBW Видео интерфейсы VGA (D-Sub), DVI Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 64Гб Скорость сетевого адаптера Ethernet не менее 1000 Мбит/с Возможность вносить название юр. лица в BIOS - наличие Возможность вносить ИНН организации в BIOS - наличие Возможность вносить серийный номер компьютера в BIOS – наличие Невозможность использования (чтение/запись) защищенного жесткого диска без ввода пароля пользователя Выборочное отключение USB портов и других портов ввода/вывода Порты передней панели: -USB, не менее 2шт., -Аудио разьемы для микрофона/колонки наличие. Корпус и блок питания: Лицевая панель без открывающихся, выдвижных компонентов, для минимизации вандального воздействия. Доступ к внутренним компонентам системного блока осуществляется без ис-пользования инструментов для открытия корпуса Наличие кнопки включения ПК на передней панели, оснащенной диагностическим светодиодом, не менее двух цветов подсветки, позволяющий идентифицировать проблемы с основными компонентами ПК в процессе самодиагностики ПК. Наличие кнопки диагностики блока питания и сигнального светодиода, на задней стенке корпуса, позволяющих произвести диагностику работы блока питания Мощность установленного блока питания – не менее 500 Вт с активной коррекцией мощности достаточный для штатной работы всех компонентов ПК Форм-фактор корпуса: midi-tower. Предустановленная операционная система Windows 10 Professional 64-bit Russian  Мышь компьютерная: USB, длина провода не менее 1,5 м. Клавиатура: USB, не менее 104 кл. | | | | | | | | | | шт. | 12 | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  | |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Предложения принимаются в срок до 24.05.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |  | | | |