|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |
| 04.08.2021 г. №.1069-21 | | |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Смеситель для ванны | Смеситель ванно-душевой настенный 1/2, латунный корпус, вентильные головки керамические (сделаны из латуни и имеют вес 57 грамм позволяющий функционировать длительное время), металлизированный маховик (с латунной вставкой, что предотвращает разбивание посадочного отверстия в маховике), излив S 16x300мм, душевой шланг (нержавеющая сталь, латунные гайки и фитинги. Картридж 35 мм. | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Смеситель для умывальника | Шланги подключения из нержавеющей стали длинной не менее 40 см M10xF1/2, комплект крепления. Картридж диаметром не менее 40мм, одноручковый. | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Смеситель для мойки с вытяжной лейкой | Смеситель одноручковый для мойки с вытяжной лейкой, Назначение для мойки. Тип однорычажный. Запорный клапан керамический картридж. Покрытие никель-хромовое. Форма излива традиционная Конструкция поворотный излив 360 градусов. Комплектация: Душевая лейка выдвижной излив гибкая подводка не менее 35 см, крепеж, шланг не менее1.5 м Излив длина не менее 220 мм, высота не менее 165 мм. Размеры (Длина х Высота) не менее 51 х 275 мм. Способ монтажа горизонтальный. Количество монтажных отверстий 1. Переключатель душ/напор на вытяжном гусаке. | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Перчатки латексные неопудренные | Толщина манжеты (25 мм от валика): 0,46 Толщина ладони (центр): 0,64 мм. Толщина пальца (13 мм от кончика): 0,66 мм. Усилие при разрыве: мин. 9 МПа. Удлинение при разрыве: мин. 650 % | пара | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Перчатки вязаные с двойным латексным покрытием | Тип строительные Цвет Зеленый Гарантия 12 месяцев на заводской брак Защита от ОПЗ и МВ Количество в упаковке 100 пар Материал Хлопковая ткань Срок годности не ограничен Страна производитель Россия Тип облива с двойным латексным обливом | пара | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.06.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 | | | | | | | | |