|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.08.2021 г. №. 1105-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Труба медная 3/8\*0,81K | Характеристики товара «Труба медная 3/8''x0,81 (15,25м) К 060003» | шт. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплоизоляция 3/8 | Основные характеристикиТипТрубкаДиаметр изолируемой трубы9.52 ммТолщина теплоизоляции6 ммДополнительные характеристикиКоличество метров в упаковке2 мТемпература при эксплуатацииОт -80°С до +90°СМатериалПолиэтиленЦветЧерный | шт. | 46 |  |  |  |  |  |
| 3 | Труба медная 1/4\*0.76 K | Внешний диаметр1/4" (6.4 мм)Длина15 мТолщина стенки0.76 | шт. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплоизоляция 1/4 | Теплоизоляция Energoflex (энергофлекс) 1/4" (2м) - поставляется в виде мягких полых трубок, в длину по 2 метра. Выполнена теплоизоляция из полиэтиленовой пены с защитным покрытием, устойчива к УФ-лучам. Применяется для изоляции медного трубопровода в системе кондиционирования воздуха. Допустимый диапазон температур при эксплуатации от -75 °С до +111 °С. Утеплитель для труб энергофлекс предотвращает появление конденсата, удобен при монтаже, стоек к агрессивной строительной среде, атмосферному и механическому воздействию. Долговечен и безопасен. Производство: Россия. | шт. | 46 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коронка Frchmedes 91936 70 мм | Общие характеристикиТипкоронкаМатериал покрытия режущей частитвердосплавнаяДиаметр коронки70 ммМатериал обработкибетон, кирпич, каменьТип сверлениясухоеУдарная коронкаестьВ комплектекоронка, адаптер, центрирующее сверло | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Хвостовик для коронки SDS- Max 22\*800 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Дренажный шланг16 мм | Шланг дренажный Ballu используется в системах кондиционирования и предназначен для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера. Шланг армирован и изготовлен из ПВХ.Характеристики:длина - 30 м;внутренний диаметр - 16 мм.Параметры упакованного товараЕдиница товара: ШтукаВес, кг: 2,83Длина, мм: 390Ширина, мм: 390Высота, мм: 110 | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.08.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |