|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08.2021 г. №.1136-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Полый риммер, д.3,5, длина 70mm | Фреза для высверливания костной ткани. Представляет из себя полый цилиндр, одна сторона режущая, на второй внутри резьбовая нарезка на глубину 10мм для соединения с направителем. Длина 70мм, общий диаметр 6,5мм. Диаметр внутреннего отверстия 4,6мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направитель для полого риммера, д. 3,5 | Направитель для режущей фрезы. Представляет из себя стержень, на одной строне нарезана резьба для соединения с фрезой, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 68мм, диаметр 6,5мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Центрирующий штифт для полой развертки, д.3.5 | Центрирующий направитель для режущей фрезы. Представляет из себя стержень с резьбой 3,5 на окончании для фиксации на месте обломанного фрагмента винта. Длина 88мм, диаметр 4,5мм. Длина резьбовой части 10мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Экстракционный винт д.2,5 большой | Инструмент для извлечения винтов с нарушенным шлицом 2,5мм.. Представляет из себя стержень, на одной строне которого нарезана коническая левая резьба, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 60мм, диаметр 7мм, длина конической резьбы 10мм. Материал: нержавеющая сталь | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Экстракционный винт д.3,5 | Инструмент для извлечения винтов с нарушенным шлицом 3,5мм.. Представляет из себя стержень, на одной строне которого нарезана коническая левая резьба, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 60мм, диаметр 7мм, дина конической резьбы 8мм. Материал: нержавеющая сталь | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Центрирующий штифт для полой развертки, д.4.5 | Центрирующий направитель для режущей фрезы. Представляет из себя стержень с резьбой 4,5 на окончании для фиксации на месте обломанного фрагмента винта. Длина 88мм, диаметр 5мм. Длина резьбовой части 10мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Направитель для полого риммера, д. 4,5 | Направитель для режущей фрезы. Представляет из себя стержень, на одной строне нарезана резьба для соединения с фрезой, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 68мм, диаметр 7мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Полый риммер, д.4,5, длина 70mm | Фреза для высверливания костной ткани. Представляет из себя полый цилиндр, одна сторона режущая, на второй внутри резьбовая нарезка на глубину 10мм для соединения с направителем. Длина 70мм, общий диаметр 7мм. Диаметр внутреннего отверстия 5,1мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Экстрактор сломанных винтов д.3,5 | Экстрактор для извлечения винта 3,5мм с отломанной шляпкой. Представляет из себя цилиндр, одна сторона которого с внутренней цилиндрической левой резьбой глубиной 8мм, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 70мм, общий диаметр 7мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Экстрактор сломанных винтов д.4,5 | Экстрактор для извлечения винта 4,5мм с отломанной шляпкой. Представляет из себя цилиндр, одна сторона которого с внутренней цилиндрической левой резьбой глубиной 10мм, на второй стороне наконечник для быстрого соединения АО. Длина 70мм, общий диаметр 7мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.08.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Шишкин Николай Викторович, тел. | | | | | | | | | |