|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.09.2 024 г. №.1279-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Описание объекта закупкиНаименование Оборудования в соответствии с КТРУ 32.50.13.190-00008288:**Гастроскоп гибкий**Требование к товару Поставляемые комплектующие и принадлежности должны быть новыми, изготовленными не ранее, чем в 2024 году, не бывшими в употреблении, совместимые с соответствующим видом оборудования – Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX", вариант исполнения: EPK-i7010, рекомендованными заводом-изготовителем "ХОЯ Корпорейшн" для использования совместно с оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Гастроскоп гибкий 4№ п/п Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Обоснование параметра Инструкция по заполнению характеристик в заявке1. Вывод изображения Монитор Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки2. Диапазон изменения угла изгиба вводимой трубки (вверх) градус 210 Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки3. Диапазон изменения угла изгиба вводимой трубки (влево/вправо) градус 120 Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки4. Диапазон изменения угла изгиба вводимой трубки (вниз) градус 120 Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки5. Наружный диаметр дистального конца мм ≥ 4,9 и ≤ 13,2 Параметр КТРУ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6. Поддержка ультразвукового исследования Нет Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки7. Рабочая длина мм ≥ 1030 и ≤ 1090 Параметр КТРУ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики8. Угол поля зрения градус ≤ 140 Параметр КТРУ Значение характеристики не может изменяться участником закупки9. Нижняя граница глубины резкости мм ≤ 2 Позволяет чётко видеть область обсервации от стенки органа до дистального конца эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики10. Верхняя граница глубины резкости мм ≥ 100 Позволяет чётко видеть область обсервации от стенки органа до дистального конца эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики11. Внешний диаметр вводимой трубки мм ≤ 9,8 Для комфортного и безопасного введения эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики12. Внутренний диаметр инструментального канала мм ≥ 3,2 Для эффективной аспирации и ирригации, возможности использования большого спектра инструментов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики13. Общая длина мм ≤ 1366 Для обеспечения эргономичности и комфортности при проведении процедуры для врача Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики14. Поддержка функции обработки изображения для улучшения видимости архитектуры сосудов и структур слизистой Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки15. Поддержка функции обработки изображения для улучшения красных структур на эндоскопическом изображении Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки16. Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления шт. ≥ 4 Для возможности программирования различных функций на кнопках для быстродействия и удобства при работе Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики17. Поддержка функции обработки изображения с помощью изменения цветового растра Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки18. Поддержка функции стоп-кадр Наличие Для получения четкой визуальной записи процедуры в кратчайшие сроки, что сводит к минимуму необходимость повторных захватов стоп-кадра Значение характеристики не может изменяться участником закупки19. Поддержка функции идентификации эндоскопа Наличие Позволяет исключить вероятность ошибки выбранного прибора, а также для выбора корректного инструментария Значение характеристики не может изменяться участником закупки20. Система предупреждения петлеобразования (вращающийся коннектор) для повышения маневренности и безопасности пользователя Наличие Для снижения степени износа соединительного шнура и его повреждения ввиду прилагаемых физических воздействий во время проведения обследований Значение характеристики не может изменяться участником закупки21. Требование к оригинальности Оригинальный товар Для возможности использования с процессором, имеющимся у заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупки22. Совместимость Предназначен для видеопроцессора медицинского эндоскопического ''PENTAX'' EPK-i7010 (''ХОЯ Корпорейшн''), имеющегося у заказчика Для возможности использования с процессором, имеющимся у заказчика Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90, начиная с 01.01.2025 г.Приобретение видеогастроскопа для видеопроцессора медицинского эндоскопического "PENTAX" EPK-i7010 ("ХОЯ Корпорейшн"), имеющегося у заказчика, производится в соответствии с п.1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.ОКПД 26.60.12.119 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.09.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |