|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/02.2023 г. №.133-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, уп.** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Контур пациента коаксиальный (20 шт./уп.), с предустановленным датчиком потока | Комплект коаксиального дыхательного контура с увеличиваемым патрубком выхода и датчиком потока. Дыхательный контур для взрослых и детей, с увеличиваемым патрубком выдоха и датчиком потока, коаксиальный. Предварительно собранный комплект одноразового дыхательного контура пациента, трубка дыхательного контура на линии выдоха растягивается. Длина трубки контура 180 см (71 in). Количество в упаковке 20 шт. Для аппаратов: HAMILTON-G5/S1, C6, C3, C2, C1, T1, MR1, Raphael, Galileo, Hamilton Medical. Контур пациента состоит из: 1) PN 281637 Датчик потока, 10 шт., 1,88м., 2) Одноразовый коаксиальный дыхательный контур ИВЛ. | упаковка | 55 |  |  |  |  |  |
| 2 | Контур пациента коаксиальный одноразовый с датчиком потока для транспортного ИВЛ Т1, 20 шт/упак | Общая характеристика: Контур пациента в комплекте с предустановленным датчиком потока.  Категория пациентов: взрослые, дети.  Вид исполнения контура Коаксиальный. (двухтрубочный)  Температура хранения от -20 до 60°С.  Температура использования от -15 до 50°С.  Длина контура 180 см.  Патрубки подключения линии вдоха и выдоха Наличие  Комплайнс контура при давлении 60 см.вд.ст. 1,8 мл/см.вд.ст.  Встроенный датчик измерения давления, потока и объема. Наличие  Диапазон измерения потока от 0 до 180 л/мин.  Мертвое пространство: 10,3 мл.  Сопротивление: 1,6 мбар/л/с  Длина измерительных трубок: 185 см.  Точность откалиброванного датчика потока. 20%  Цветовая кодировка измерительных линий Наличие  Материал датчика: "корпус - прозрачный АБС,  заслонка - полиэстер,  трубки - поливинилхлорид (без диэтилгексилфталата)."  Адаптер для проведения калибровки датчика потока Наличие  Заглушка для проверки герметичности контура Наличие  Система фиксации измерительных линий датчика вдоль контура пациента Наличие  Все компоненты не содержат латекса, фталата, диэтилгексифталата, веществ животного происхождения, канцерогенных, токсичных веществ. Соответствие | упаковка | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта по 31.12.2024 гг, по заявке Заказчика. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03/02/2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Матвеева Татьяна Викторовна, тел. 226-99-92 | | | | | | | | | |