|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.08.2021 г. №.1369-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/1,2Ah: - номинальное напряжение 12V, - электрическая ёмкость не менее 1,2 Ah, - габариты (51x97x44) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм   Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/2,9Ah: - номинальное напряжение 12V, - электрическая ёмкость не менее 2,9 Ah, - габариты (79x56x105) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 108 |  |  |  |  |  |
| 3 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/3,3Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 3,3 Ah, - габариты (134х60х67) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/4,5Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 4,5 Ah, - габариты (90х101х70) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/7,2Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 7,2 Ah, - габариты (94x151x65 мм) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/9,0 Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 9,0 Ah, - габариты (101x151x65 мм) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/12Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 12 Ah, - габариты (94х151х98) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм   Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/9,0 Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 9,0 Ah, - габариты (101x151x65 мм) ± 5 мм, - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/26Ah: - номинальное напряжение 12 V, - электрическая ёмкость не менее 26 Ah, - габариты (165х125х175) ± 5 мм - выводы под винт М5  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 6V/1,2Ah: - номинальное напряжение 6 V, - электрическая ёмкость не менее 1,2 Ah, - габариты (97х24х52) ± 5 мм - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
| 11 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 6V/4,0Аh: - номинальное напряжение 6 V, - электрическая ёмкость не менее 4,0 Ah, - габариты (70x48x100) ± 5 мм - плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 мм  Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумулятор Li-Ion, типоразмер 18650: - номинальное напряжение 3,7 В, - электрическая ёмкость не менее 2600 мА/час  Код ОКПД 27.20.23.130 - Батареи аккумуляторные литий-ионные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Элементы питания (батарейки) 9 В, тип 6LR61 («Крона»), щелочные – 30 шт.: - номинальное напряжение 9 В, - номинальная электрическая ёмкость не менее 550 mAh, - номинальный размер 48,5×26,5×17,5 мм  Код ОКПД 27.20.11.000 - Элементы первичные и батареи первичных элементов | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Батарейки литиевые 3 V, тип CR2032 – 50 шт.: - номинальное напряжение 3 В.  Код ОКПД 27.20.11.000 - Элементы первичные и батареи первичных элементов | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.09.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |