|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.08.2021 г. №.1371-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Труба ВГП Ду-20\*2,8, длина 6,0 м | Труба ВГП Ду-20\*2,8, длина 6,0 м | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полотенцесушитель электрический | Модель формы - змеевик. Небольшие размеры, простая практичная форма. Технические характеристики: материал - сталь; цвет - хром; высота - 500 мм; ширина - 500 мм; мощность не менее 50 Вт. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Раковина для инвалидов |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Поддон душевой эмалированный | Поддон душевой стальной эмалированный 800х800х160 мм, в комплекте с сифоном. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Трап сливной 100х100, Ду-50, нержавейка | Трап сливной PVB 100x100 PR/DN 50/регулируемый, боковой слив, решетка из нержавеющей стали. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Тройник РР Ду-110х50х90 градусов | Тройник РР Ду-110х50х90 градусов | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Подводка для воды | Подводка гибкая для воды с внутренней и наружней резьбой, в стальной оплетке. Диаметр 15 мм, длина 60 см. Назначение и область применения: Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования : подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, бидэ, смесителей, умывальников и водонагревателей. Рабочие характеристики: до +110 С | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Манжет для унитаза ПВХ эксцентрический | Манжет для унитаза ПВХ эксцентрический. Внутренний диаметр 110мм. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Унитаз компакт для инвалидов |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Сифон малый с выпуском и с гофрированной трубой | Сифон малый 11/4\*40 с выпуском с гофрированной трубой 40\*40/50. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Клавиша для инсталяции Geberit |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Канализационная насосная установка (D2) | Технические данные Масса нетто 4,3 кг Ёмкость резервуара 2,0 л Гибкий напорный патрубок Ø22/32 Размеры возможного входа 2 x Ø36/40/50 сбоку Уровни пуска и останова Уровень пуска: 58 мм над уровнем пола Уровень останова: 35 мм над уровнем пола Значение pH перекачиваемой жидкости от 4 до 10 Максимальная температура жидкости 50 °C Максимальный напор 5,5 м Максимальный расход 119 л/м Температура окружающей среды от +5 °C до +35 °C Режим работы S3-50 % - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.) Напряжение питания 1 x 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц Потребляемая мощность, P1 Макс. 280 Вт Номинальный ток 1,3 A Коэффициент мощности (cos ) 0,90/0,95 Частота вращения 2800 мин-1 Класс защиты IP44 Класс изоляции F Соединительный кабель 1,2 м, 0,75 мм2 (H05VV-F-3G) подходит для перекачивания серых стоков от умывальника, душа или биде. Установка предназначена для фронтального монтажа на стене или в шкафу под раковиной Возможность подключения до двух отводящих патрубков | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Насос погружной WILO |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.09.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |