|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.09. 2 022 г. №.1539-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N,PE)-0.66 | Класс:Кабели с медной токопроводящей жилойСтрана:РоссияЕд.измерения:мУпаковки:100 мНаименование в прайсе производителя:Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ок(N,PE)-0,66Тип изделия:КабельМарка:ВВГнг-LSКоличество жил:3Сечение жилы, мм2:4Напряжение, В:660Тип исполнения кабельного изделия:нг-LSМатериал оболочки:ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделениемМатериал изоляции:ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделениемДиапазон рабочих температур:от -50 до +50Наличие защитного покрова:НетНаличие экрана:НетКонструкция жилы:ОднопроволочнаяМатериал жилы:МедьДиаметр наружный, мм:11.10Форма жилы:КруглаяНормативный документ:ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-008-41580618-2014Номинальный ток,А:35Диаметр, мм:11Температура монтажа:не ниже -15Сфера применения:ОбщепромышленныйМинимальный радиус изгиба:83.25 | м | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP66 | Класс:Щиты учетно-распределительныеСтрана:РоссияПроизводитель:IEKАртикул:MSP1-N-03-66-LСертификат:RU Д-RU.МЮ62.B00047-19Наименование в прайсе производителя:KREPTA 3 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP66 PC IEKТип изделия:Щит учетно-распределительныйМатериал изделия:ПолистиролСтепень защиты:IP66Способ монтажа:НавеснойКоличество модулей DIN:3Место под счетчик:ДаВысота, мм:250Ширина, мм:285Глубина, мм:109Цвет:БелыйДиапазон рабочих температур:от -40 до +80Масса, кг:0.85 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Счетчик электроэнергии CE101 R5 145 M6 однофазный | Класс:Счетчики однофазныеСтрана:РоссияПроизводитель:ЭнергомераАртикул:101001003007791Ед.измерения:штНаименование в прайсе производителя:CE 101 R5 145 M6Тип изделия:Счетчик электроэнергииНоминальный (максимальный) ток счетчика, А:5(60)Класс точности:1Напряжение, В:220Число тарифов:ОднотарифныйТип отсчетного устройства:ЭМОУСпособ монтажа:DIN-рейкаНаличие интерфейса связи:нетНоминальный ток,А:5Количество фаз:1Материал изделия:ПластикДиапазон рабочих температур:от -40 до +70Род тока:Переменный (AC)Масса, кг:0.7Способ измерения:Прямое измерениеСтепень защиты:IP51Количество модулей DIN:5Нормативный документ:ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62058-11-2012), ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62058-11-2012)Номинальное напряжение, В:230Высота, мм:110Глубина, мм:72.5Ширина, мм:89 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель 2Р 25А | Область примененияРаспределениеСерияEasy9Тип продуктаМиниатюрный автоматический выключательКраткое название устройстваEasy9 модульные автоматические выключателиОписание полюсов2PЧисло защищенных полюсов2[А] номинальный ток25 АТип сетиПеременный токТехнология расцепителяТермомагнитныйКод кривойCОтключающая способность4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-14500 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1Соответствие требованиям по изоляцииДа в соответствии с IEC 60898-1 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЫКЛ. НАГРУЗКИ, 160А, 3P, |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Переходник ОХP6X210 210мм для рубильников типа ОТ160..250 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ручка OHB65J6E-RUH для управления через дверь рубильниками ОТ160...250 черная | Класс:Вспомогательные элементы и аксессуары к рубильникамСтрана:ФинляндияПроизводитель:ABBАртикул:1SCA100231R1001Артикул расширенный:1SCA100231R1001Ед.измерения:штУпаковки:10 штСертификат:ПИСЬМО 109-2013Наименование в прайсе производителя:Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь рубильниками ОТ160...250Тип изделия:Рукоятка управленияЦвет:ЧерныйДлина, мм:65Материал изделия:ПластикСпособ монтажа:На аппаратСфера применения:OT160...250E | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 30.09.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |