|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.09.2021 г. №.1549-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Комплект эндоскопического оборудования для бронхоскопиии сложной интубации 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Монитор Наличие1.1 Диагональ, дюймов Не менее 71.2 Разрешение экрана, пиксель Не менее 800 х 4801.3 Вход для камеры Не менее 21.4 HDMI порт Наличие1.5 USB порт Наличие1.6 Запись видео и фото в режиме реального времени Наличие1.7 Возможность воспроизведения записанного видео и фото изображений Наличие1.8 Возможность переноса данных с SD карты на USB накопитель Наличие1.9 Защита от влаги Наличие1.10 Ударостойкий пластиковый корпус Наличие1.11 Интеллектуальное управление электропитанием Наличие1.12 Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Наличие1.13 Возможность крепления кронштейнаVesa Наличие1.14 Крепление Наличие1.15 Сетевой кабель Наличие1.16 Защитный колпачок Наличие2 Электронный модуль Наличие2.1 Для CMOS мониторов Наличие2.2 Для использования с клинками видеоларингоскопов Наличие2.3 Возможность ручной и механической дезинфекции при температуре, градусов Цельсия Не более 603 Видеоларингоскоп Наличие3.1 Клинок по MACINTOSH Наличие3.2 Выполнен по CMOS-технологии Наличие3.3 Размер, усл. ед. Не менее 33.4 С катетерным вводом в диапазоне, Шр От 14 до 163.5 Возможность обработки в моюще-дезинфицирующей машине Наличие3.6 Возможность стерилизации газом Наличие3.7 Возможность стерилизации плазмой Наличие3.8 Возможность аппаратной химической стерилизации Наличие4 Электронный модуль, карманный набор Наличие4.1 Размер экрана, дюймов Не менее 2,44.2 Монитор подвижен на двух поворотных осях Наличие4.3 Видеоматрица CMOS Наличие4.4 Возможность работы с детскими клинками Наличие4.5 Возможность работы с многоразовыми клинками Наличие4.6 Перезаряжаемые Li-Ion батареи Наличие5 Блок питания для карманного монитора Наличие5.1 Зарядное устройство Наличие5.2 Встроенный сетевой адаптер Наличие5.3 Возможность дезинфекции протиранием Наличие6 Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух клинков видео ларингоскопа и электронного модуля Наличие6.1 Держатель для крепления и герметизации электрических соединений Наличие6.2 Габариты (ш x г x в), мм Не менее 260 x 120 x 170Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая от даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 30ОКПД2 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки1. Монитор эндоскопический с принадлежностями: 1. Монитор C-MAC. II. Монитор карманный С-МАС PM (Pocket Monitor), "Карл Шторц СЕ и Ко. КГ", Германия. РУ от 31.12.2019 № РЗН 2019/9503.2. Ларингоскоп интубационный Airtraq Avant с принадлежностями. "ПРОДОЛ МЕДИТЕК ЛИМИТЕД", Китай. РУ от 28.04.2018 № РЗН 2018/7100. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 01.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |