|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.09. 2021 г. №. 1554-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Персональный компьютер тип 1 | Корпус MediTower Trin Q2 BK или аналог в соответствии с характеристиками: - Наличие на передней панели не менее 2-х USB интерфейсов, - Число внешних отсеков 3,5" не менее 1, - Число внутренних отсеков 3,5" не менее 3, - Вентилятор на задней панеле не менее 80 мм; Блок питания Spirit SP-500A12 или аналог в соответствии с характеристиками: - Мощность не менее 500 Вт, - Вентилятор для охлаждения не менее 120 мм, -Тип охлаждения: активный, -Защита от перенапряжения: наличие, -Защита от перегрузки: наличие, Защита от короткого замыкания: наличие; Процессор Intel Core i3-4130 или аналог в соответствии с характеристиками: - Количество ядер не менее 2, не менее 2 потоков каждого ядра; - Тактовая частота не менее 3400 МГц, - Объем кэш-памяти не менее 3,5 Мб, - Набор команд не менее 64-bit, - Встроенное графическое ядро с максимальной тактовой частотой не менее 1150 МГц; Кулер (вентилятор) совместимый с поставляемым процессором и материнской платой: - Диаметр не менее 100 мм, - Максимальная скорость вращения не менее 2000 об/мин; Материнская плата с поддержкой поставляемого процессора MSI H81M-P33 или аналог в соответствии с характеристиками: - Сетевой контроллер с поддержкой скорости передачи данных не менее 100 Мбит/с, - Не менее 1 порта PCI Express x16, - Не менее 1 порта PCI Express x1, - Порты на задней панели не менее: 2x USB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ-45 LAN, 1xD-Sub (VGA),1x DVI; Оперативная память Kingston KVR16N11S8/4 или аналог в соответствии с характеристиками: - DIMM не менее DDR3, - не менее 4096 Мб, - частотой не менее 1600 МГц; Жесткий диск: - Объемом не менее 500 Gb, - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин., - Интерфейс SATA не менее 6Гб/с, - Кэш-память не менее 32 Мб; Привод DVD±RW; Монитор AOC e2050Swda или аналог в соответствии с характеристиками: - Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн. цветов, - Яркость матрицы не менее 250 Кд/м2, - Формат матрицы 16:9, - Максимальное разрешение экрана не менее 1600 x 900 px, - Входы не менее 1хD-Sub, 1xDVI, - Блок питания: встроенный, - Наличие технологических отверстий для винтового крепления к кронштейну, - Диагональ не менее 19.5"; В комплекте клавиатура: тип USB, не менее 103 кнопок, русифицирована; Мышь: тип USB, не менее 3 кнопок. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Колонки | Колонки для персонального компьютера; Тип 2.0; Подключение к персональному компьютеру Jack 3.5; Суммарная мощность не менее 6 Вт; Диапазон воспроизводимых частот от 200 до 20000 Гц; Питание от сети; Регулятор громкости. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Клавиатура | Тип: USB Кнопок: не менее 107 Русифицирована | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Наушники с микрофоном |  | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Колонки | Колонки Edifier R1280T Silver (AC 2.0, стационарные, цвет дерева, 2\*20 Вт, дерево (МДФ), магнитное экранирование, диапазон 70-18000 Гц, пульт ДУ беспроводной) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.09.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |