|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/09/2021 г. №1558-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование хирургическое | Инструменты механизированные для остеосинтеза,эндопротезирования и реконструктивной хирургии 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Электропривод модульный 1 шт.1.1 Назначение:общая травматология,челюстно-лицевая хирургия,хирургия позвоночника,интрамедулярное развертывание Наличие1.2 Сверление кортикальной кости Наличие1.3 Сверление губчатой кости Наличие1.4 Проведение спиц, в том числе на заданную глубину Наличие1.5 Пиление осциллирующее и сагиттальное Наличие1.6 Мощность привода не менее 170 W1.7 Крутящий момент с насадкой быстрое соединение Не менее 13 Нм1.8 Номинальный диаметр сквозного канала в роторе 4,1 мм1.9 Плавная регулировка скорости ротора кнопкой управления Наличие1.10 Реверс, регулируемый отдельной кнопкой Наличие1.11 Переключение направления вращения без остановки ротора – моментальный реверс Наличие1.12 Вес не более 930 граммов1.13 Полная совместимость с силовым модулем TRS Trauma Recon System, артикул 05.001.202, Синтез ГмбХ, Швейцария, имеющимся у Заказчика Наличие2 Стерилизуемый вкладыш-направитель 1 шт.2.1 Обеспечение загрузки нестерильных аккумуляторов в сте-рильный привод Наличие3 Крышка модифицированая 1 шт.3.1 Герметизация силового модуля в приводе Наличие3.2 Крышка плоской формы для вертикальной и горизонтальной установки привода Наличие3.3 На крышке имеется переключатель режимов работы привода Наличие3.4 Материал - термостойкий пластик Наличие4 Головка трехкулачковый патрон 1 шт.4.1 Насадка сверлящая с ключом для привода модульного акку-муляторного Наличие4.2 Предназначена для сверлящего инструмента или рабочих час-тей отверток Наличие4.3 Тип головки - трёхкулачковый патрон с затягиванием с по-мощью ключа Наличие4.4 Скорость вращения Не менее 1450 об/мин.4.5 Крутящий момент Не менее 3 Нм4.6 Длина общая 102,8 ± 0,3 мм4.7 Диаметр 30,5 ± 0,2 мм4.8 Диаметр сквозного канала 4,05 ± 0,05 мм4.9 Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента Не менее 7,3 мм4.10 Вес Не более 300 гр.4.11 Индивидуальная маркировка Наличие5 Масленка 1 шт.5.1 Для обслуживания трущихся частей привода биосовместимым маслом Наличие5.2 Масло автоклавируемое, не густеет при воздействии высоких температур Наличие5.3 Масло гипоаллергенное, без содержания силикона Наличие5.4 Игла для дозирования масла Наличие5.5 Объём масленки Не менее 40 млОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандар-та России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федераль-ной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-вития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с момента подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения кон-тракта, дней Не более 30Код ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировкиИнструменты механизированные для остеосинтеза, эндопротезирования и реконструктивной хирургии. Синтез ГмбХ, Швейцария. РУ от 21.09.2012 № ФСЗ 2012/12800. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |