|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. 2023 г. №.159-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупки  Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный (Код вида номенклатурной классификации 159790)  Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 32.50.50.190-00001374 Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный  Требование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.  № п/п Наименование товара Количество, шт.  1. Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный 1  № п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров  1. Комплект тренажёров представляет собой набор тренажёров, установленных на столешницу Наличие  2. Количество тренажёров в комплекте, шт. Не менее 8  3. Габаритные размеры стола для размещения тренажёров (ДхШхВ), мм Не менее 600х500х400  4. Основание стола Нержавеющая сталь  5. Диапазон регулировки высоты столешницы, мм С полным покрытием диапазона от 520 до 800  6. Тренажер № 1:  7. Тренажер предназначен для тренировки движений поворота рук Наличие  8. Конструкция представляет собой штурвал, установленный на столешнице Наличие  9. Изменяемое сопротивление вращение штурвала Наличие  10. Изменяемая нагрузка штурвала Наличие  11. Материал штурвала Сталь и/или бук  (значение параметра не требует конкретизации)  12. Габаритные размеры тренажёра (ВхШхТ), мм Не более 400х400х200  13. Ширина штурвала, мм Не менее 40 и не более 50  14. Толщина штурвала, мм Не менее 25 и не более 35  15. Диаметр утяжелителя, мм Не менее 25 и не более 35  16. Тренажер № 2:  17. Тренажер предназначен для тренировки движений поворота кистей рук внутрь и наружу Наличие  18. Конструкция представляет собой встроенную в столешницу подставку под предплечье и вращательную рукоять Наличие  19. Подставка под предплечье с регулировкой высоты Наличие  20. Вращательная рукоятка с регулируемым сопротивлением и регулировкой высоты Наличие  21. Длина рукояти, мм Не менее 130 и не более 140  22. Диаметр рукояти, мм Не менее 30 и не более 40  23. Длина подложки под предплечье, мм Не менее 170  24. Ширина подложки под предплечье, мм Не менее 100  25. Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье, мм С полным покрытием диапазона от 200 до 250  26. Диапазон регулировки высоты стойки для рукояти, мм С полным покрытием диапазона от 190 до 230  27. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 250х550х250  28. Материал металлических конструкций Нержавеющая сталь  29. Тренажер № 3:  30. Тренажер предназначен для развития мелкой моторики рук, внимательности, логики и координации Наличие  31. Конструкция представляет собой встроенные в столешницу колечки для продевания шнуровки Наличие  32. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 50х300х200  33. Ширина шнурка, мм Не менее 10 и не более 15  34. Материал шнурка хлопок Наличие  35. Тренажер № 4:  36. Тренажер предназначен для тренировки сгибания и разгибания кистей рук, для укрепления мышц кисти Наличие  37. Конструкция представляет собой валики разного диаметра, расположенные на стойках Наличие  38. Материал стоек Нержавеющая сталь  39. Валики с регулировкой сопротивления вращения Наличие  40. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 150х600х320  41. Диаметр маленького валика, мм Не более 35  42. Длина маленького валика, мм Не менее 150  43. Диаметр большого валика, мм Не менее 35  44. Длина большого валика, мм Не менее 150  45. Тренажер № 5:  46. Тренажер предназначен для развития мышц пальцев рук путём сжимания и разжимания пальцев Наличие  47. Конструкция представляет собой встроенную в столешницу стойку, к стойке прикреплены упругие шарики разного диаметра Наличие  48. Материал стойки Нержавеющая сталь  49. Материал шариков Резина  50. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 200х400х300  51. Высота регулировки, мм Не менее 50  52. Количество шариков, шт. Не менее 3  53. Диаметр первого шарика, мм Не менее 60 и не более 70  54. Диаметр второго шарика, мм Не менее 80 и не более 90  55. Диаметр третьего шарика, мм Не менее 120 и не более 130  56. Тренажер № 6:  57. Тренажер предназначен для тренировки вкручивания Наличие  58. Конструкция представляет собой винты с головками различной формы Наличие  59. Винты с сопротивлением пружин Наличие  60. Материал стойки Нержавеющая сталь  61. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 250х200х200  62. Диаметр стойки с винтами, мм Не менее 150  63. Высота регулировки стойки с винтами, мм Не менее 50  64. Количество различных головок винтов, шт. Не менее 5  65. Тренажер № 7:  66. Тренажер предназначен для восстановления и развития верхней части спины, плеч, предплечья, грудных мышц Наличие  67. Конструкция представляет собой закрепленный на столешнице катушечный эспандер Наличие  68. Ручка на эспандере Наличие  69. Регулировка сопротивления эспандера Наличие  70. Диаметр катушки эспандера, мм Не менее 130 и не более 150  71. Высота катушки эспандера, мм Не более 50  72. Ширина ручки эспандера, мм Не менее 130 и не более 150  73. Диаметр ручки эспандера, мм Не менее 20  74. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 200х200х200  75. Тренажер № 8:  76. Тренажер предназначен для координации, развития функций мелкой моторики, движений кистей и пальцев рук Наличие  77. Конструкция представляет собой отверстия с колышками различного размера Наличие  78. Количество колышков, шт. Не менее 15  79. Габаритные размеры (ВхШхТ), мм Не более 150х400х250  В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).  Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |