|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.2 021 г. №.1613-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Светильник светодиодный | ип изделия Светильник Мощность, Вт 60Способ монтажа Консольный Цветовая температура 5000 Световой поток, Лм 6300 Степень защиты IP65 Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Тип ПРА LED драйвер Материал корпуса светильника Алюминий Цвет корпуса Серый Климатическое исполнение УХЛ1 Цвет свечения Белый | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник светодиодный | Тип изделия Светильник Мощность, Вт 80Способ монтажа Консольный Цветовая температура 5000 Световой поток, Лм 9600 Степень защиты IP65 Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Тип ПРА LED драйвер Материал корпуса светильника Сталь Цвет корпуса Серый Климатическое исполнение УХЛ1 Цвет Серый Напряжение, В 220 Срок службы, ч 50000 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Тип лампы LED Материал изделия Сталь Заземление Да Высота, мм 60 Длина, мм 312 Ширина, мм 277 Масса, кг 3.6 Цвет свечения Белый Номинальное напряжение, В 170-265 Сфера применения Для наружного освещения дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парков и прогулочных дорожек, придворовых территорий, площадей, автостоянок и других объектов Класс защиты I | шт. | 26 |  |  |  |  |  |
| 3 | лампа светодиодная | Мощность 100 ВтНапряжение 220 ВНапряжение питания 230 ВСветовой поток 9100 ЛмЦветовая температура 4000КЦвет свечения БелыйГарантийный срок 24 месТип изделия Лампа светодиодная LEDДополнительная информация С переходником на цоколь Е40Тип цоколя E27/E40 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампа светодиодная LED 80 Вт Е40 дневной | Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LEDТип цоколя E40 Мощность, Вт 80 Напряжение, В 220 Цветовая температура 6500 Световой поток, Лм 7200 Диммирование Нет Форма колбы Цилиндрическая Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт 500 Номинальное напряжение, В 230 Цвет Белый Материал изделия Пластик Высота, мм 300 Длина, мм 140 Ширина, мм 140 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -10 до +40 Цвет свечения Холодный Диаметр, мм 136 Срок службы, ч 30000 Гарантийный срок, мес 24 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Светильник светодиодный | Тип изделия Светильник Мощность, Вт 18Способ монтажа Настенный Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 1200 Степень защиты IP54 Наличие блока аварийного питания Нет Цвет корпуса Белый Материал изделия Пластик Тип лампы LED Цвет свечения Белый Тип ПРА LED драйвер Высота, мм 45 Длина, мм 195 Ширина, мм 195 Климатическое исполнение У3 Диаметр, мм 195 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Светильник светодиодный | Длина595 ммШирина595 ммКод товараCSVT#ру000003200Высота25 ммМощность лампы32 ВтЦвет корпусаБелыйМатериал корпусаСтальСветовой поток3500 лмТип светильникаСветильник призматическийЦветовая температура4000 КСтепень защиты IP20Номинальное напряжение с207 ВНоминальное напряжение по253 ВИсточник светаСветодиодЦвет покрытияБелыйМатериал рассеивателяПластик опаловый | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 12.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |