|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11.2021 г. №.1784-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, без тормоза – 50 шт.:- номинальный Ø 200 мм- крепление под болт М12 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- шариковые подшипники,- оцинкованный стальной кронштейн3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.2. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, с тормозом – 50 шт.:- номинальный Ø 200 мм,- наличие тормозного устройства,- крепление под болт М12 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- шариковые подшипники,- оцинкованный стальной кронштейн3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.3. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 125 мм, без тормоза – 50 шт.:- номинальный Ø 125 мм,- крепление под болт М12 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- шариковые подшипники,- оцинкованный стальной кронштейн3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.4. Колесо поворотное для каталок и тележек, Ø 125 мм, с тормозом – 20 шт.:- номинальный Ø 125 мм,- наличие тормозного устройства,- крепление под болт М12 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- шариковые подшипники,- оцинкованный стальной кронштейн3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.5. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, без тормоза, на площадке – 40 шт.:- номинальный Ø 200 мм- крепление под площадку,- номинальный размер площадки 79 x 70 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- шариковые подшипники,- оцинкованный стальной кронштейн3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.6. Колесо поворотное Ø160 мм – 50 шт.:- термопластичная серая резина медицинской серии,- прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали,- подшипник в оси роликовый,- тип крепления платформенный,- номинальный размер платформы 135 х105 мм3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.7. Колесо неповоротное Ø160 мм – 50 шт.:- термопластичная серая резина медицинской серии,- прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали,- подшипник в оси роликовый,- тип крепления платформенный,- номинальный размер платформы 135 х105 мм3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.8. Колесо поворотное для каталок Ø 200 мм – 50 шт.:- номинальная ширина протектора 35 мм,- поворотный ролик с центральным тормозом,- кронштейн из прессованной стали,- прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле и колесе,- крышка корпуса из пластика,- стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков,- центр колеса из полиамида,- протектор из литого полиуретана,- с защитными колпаками3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.9. Колесо поворотное Ø 200/50-100 мм с тормозом – 28 шт.:- номинальная толщина и ширина протектора 50 мм,- термопластичная серая резина медицинской серии,- прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали,- подшипник в оси роликовый,- тип крепления под болт М10 мм3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
| 10 | Запасные части для средств транспортировки |  Колеса для больничных средств транспортировки 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.10. Колесо поворотное для каталок Ø 200 мм с фиксатором – 10 шт.:- номинальная ширина протектора 35 мм,- поворотный ролик с центральным тормозом и фиксатором направления,- кронштейн из прессованной стали,- прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле и колесе,- крышка корпуса из пластика,- стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков,- центр колеса из полиамида,- протектор из литого полиуретана,- с защитными колпаками3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев4 Требования к безопасности товара:- запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |