|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.2022 г. №.204-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Держатель электродов | Держатель электрода. Предназначен для использования с электродами диаметром 2,35 мм - соответствие. Держатель монополярный - соответствие. С электродом-шпателаем - соответствие. Опорная деталь электродов с защитой от кручения - соответствие. Кнопка «Разрез» для активации режима через инструмент - наличие. Кнопка «Коагуляция» для активации режима через инструмент - наличие. Форма держателя эргономичная - соответствие. Одноразовый - соответствие. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. С перекидным выключателем - наличие. C интегрированным кабелем - наличие. Длина кабеля - не менее 300 см. | уп | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Держатель электродов | Держатель электрода с 2-мя кнопками с кабелем. Предназначен для использования с электродами диаметром 2,35 мм - соответствие. Держатель монополярный - соответствие. С электродом-шпателаем - соответствие. Опорная деталь электродов с защитой от кручения - соответствие. Кнопка «Разрез» для активации режима через инструмент - наличие. Кнопка «Коагуляция» для активации режима через инструмент - наличие. Форма держателя эргономичная - соответствие. Одноразовый - соответствие. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. С 2-мя кнопками - наличие. C интегрированным кабелем - наличие. Длина кабеля - не менее 300 см. | уп | 210 |  |  |  |  |  |
| 3 | Зажим биполярный лигирующий | Биполярный зажим лигирующий. Длина инструмента - не более 150 мм и не менее 140 мм. Инструмент является высокоэкономичным: используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал - соответствие. Поверхность бранш - гладкий. С керамическим покрытием для открытых хирургических операций - соответствие. Форма бранш - под улом 23°. Длина кабеля - не более 4 м. Упаковочная единица - 1 шт. Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров - соответствие. Подключение - Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) . | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабель соединительный | Кабель соединительный для биполярных пинцетов. Длина кабеля - не более 4 м. Упаковочная единица - 1 шт. Многоразовый.  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель соединительный | Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом. Длина - не менее 4 м. ЭКГ зажим - соответствие. Международный стандарт - соответствие. Многоразовый. | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабель соединительный | Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом. Длина - не менее 4 м. ЭКГ зажим - соответствие. Многоразовый. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Насос двухпоршневый для водоструйного диссектора | Принадлежности для насоса. Двухпоршневый насос для водоструйного диссектора - наличие. Одноразового применения, стерильный - соответствие. Количество штук в упаковке - не менее 5 шт. Класс IIа в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG - соответствие. Кнопка для аварийного отключения насоса - наличие. | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Подушечка для очистки электродов | Подушечки для очистки электродов, стерильные. Размер не менее 5 х 5 см. Стерильные - соответствие. Количество в упаковке - не менее 100 шт. | уп | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрод нейтральный (ERBE) | Нейтральный электрод стерильный. Система безопасности наложения нейтральных электродов - наличие. Система контроля предотвращения ожогов - наличие. Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор) - наличие. Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени - наличие. Числовое отображение измеренного сопротивления контакта кожа-электрод - наличие. Контроль симметрии протекания тока через двухсоставный нейтральный электрод - наличие. Эффективная контактная поверхность разделенных нейтральных электродов площадью - не более 85 см². Эквипотенциальное кольцо площадью - не более 23 см². Количество штук в упаковке - не менее 50 шт. | уп. | 135 |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрод-шпатель прямой | Электрод-шпатель прямой. Форма - прямой. Размеры рабочей части - не менее 2,3 х 19 мм. Длина стержня - не более 120 мм. Диаметр стержня - не более 2,4 мм. Одноразовый, стерильный, Количество в упаковке - не менее 10 шт! | уп | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.02.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел.  |