|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12. 2 022 г. №.2050-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Смеситель для мойки VIDIMA Uno, хром |  | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Смеситель для мойки Lemark Linara |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Смеситель для раковины неповоротный, хром |  | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Смеситель для раковины ЦС-СМ 27/2ЭП300803 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Смеситель Milardo Sterm для ванны с душем |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Смеситель для ванны Cersanit |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Смеситель для ванны BRIMIX 1022-20 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Смеситель ESKO Mersin MSN 26 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматический настенный термостатический смеситель | Автоматический настенный термостатический смеситель расстояние подачи воды 150-170мм, 24 В пост. SLU 25SSLU 25S, SLU 25SB: расстояние подачи воды 150 -170 ммПитающее напряжение: 24 B пост.Зона чувствительности: стандартная 0,6 - 0,75 м, START/STOP 0,05 - 0,15 мРабочее давление: 0,1 - 0,6 MПаРасход воды: 6 л/мин. (инф. пар.)Подача воды: наруж. резьба G 1/2“экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.гигиенический смывпригодный для сферы здравоохраненияповоротное плечо вытеканияпредназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителемпредохранитель от обварениязаключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.давление подачи теплой и холодной воды должно быть равнымреагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском водывода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времениможно переключить в START/STOP программунастройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03 | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Бесконтактный смеситель для раковины | Бесконтактный смеситель для раковины | со смешиванием (хром)электронный, со смешиванием (хром): с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга (настройки и сервисного обслуживания), с адаптером 100-230 V переменного тока (50-60 Hz, 6 V постоянного тока), GROHE EcoJoy - расход воды 5,7 л/мин, гибкий подвод воды 3/8 дюйма, oбратный клапан, грязеулавливающие фильтры, со встроенным электромагнитным клапаном, 7 предустановленных режимов, автоматический смыв, термическая дезинфекция, моющий режим, дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36407. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 20.12.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |