|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.02. 2 025 г. №.219-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реанимационное | 1 Консоль для объединения инфузионных насосов 3Код позиции КТРУ: Разветвитель сетевой для стойки для внутривенных вливаний 32.50.50.190-00000124Наименование характеристики(требуемый параметр) Единица измерения характеристики Значение характеристики Обоснование включения характеристики в описание объекта закупки Инструкция по заполнению характеристик в заявке Единица измерения Кол-воНазначение Для объединения в единый модуль насосов шприцевых и инфузионных марки Agilia, обеспечение электропитания данных насосов Показатель определяет предназначение закупаемого оборудования Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Крепления для установки на стандартной инфузионной стойке, настенных консолях, транспортировки Наличие Размещение оборудования вблизи койки пациента и перемещение насосов Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЦентральное питание насосов Наличие Обеспечение электропитания насосов Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВзаимодействие с товарами, используемыми Заказчиком Совместимость с инфузионными и шприцевыми насосами марки Agilia, имеющимися у Заказчика Обеспечение взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество объединяемых насосов шт. ≥ 4 Размещение инфузионного оборудования в зависимости от текущей потребности в нем Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСвободная комбинация насосов шприцевых и инфузионных общего назначения Наличие Размещение инфузионного оборудования в зависимости от текущей потребности Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФиксация насосов в разветвителе сетевом Установка и извлечение простым защелкиванием без нарушения режимов инфузии Экономия времени, а также обеспечение непрерывной инфузионной терапии Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНапряжение электропитания в диапазоне Вольт ≤ 110 и ≥ 220 Требования к напряжению сети Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристикиВес разветвителя сетевого кг ≤ 4,3 Снижение нагрузки на медперсонал при транспортировке оборудования, безопасная и надежная фиксация оборудования на стойках, рельсах Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 60 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 20.02.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |