|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 024 г. №.295-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator, модель Servo-S, производства фирмы Maquet, Швеция | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Maquet, Швеция1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25870:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25867:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25869:- разборка/сборка аппарата;- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25871:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25875:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена носика экспираторной кассеты, каталожный номер 06695105 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25880:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25942:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25874:- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена датчика O2, каталожный номер REF6640044 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.9 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25866:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена клапана выдоха, каталожный номер 6670360 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.10 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-s, sn 25868:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.11 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.12 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90278:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.13 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90285:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.14 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.15 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90279:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.16 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90281:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.17 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90198:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.18 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90201:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.19 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90200:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.20 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90286:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.21 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90276:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.22 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90284:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.23 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90280:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.24 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90288:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.25 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90291:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.26 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90283:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.27 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90287:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.28 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90289:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.29 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90277:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторной кассеты, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика1.30 Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ Servo-i, sn 90282:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена экспираторная кассета, каталожный номер 6696947 – 1 шт.;- замена ремкомплекта 5000 часов, каталожный номер 6532621 – 1 шт.;- проверка режимов работы, тестирование;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:- не менее 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы3 Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.5 Требования к заменяемым запасным частям:- При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.- Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.- Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг, за исключением позиции: ремкомплект 5000 часов, каталожный номер 6532621 (данная позиция предоставляется Заказчиком)6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта выполненной работы;- после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика7 Срок оказания услуг:- по заявке Заказчика в течение 12 месяцев с момента заключения контракта;- количество заявок – не более 308 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.03.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |