|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 12.04.2021 г. №.409-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование для стерилизации и дезинфекции | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные настенныеНаименование параметра Наличие функции или требуемая величина параметра1. Общие требованияРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федераль-ной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Приложить копию к заявкеДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстан-дарта России Наличие при поставкеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском язы-ке Наличие при поставкеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации Наличие при поставкеТехническая (сервисная) документация Наличие при поставкеГарантия, подтвержденная производителем Не менее 12 месяцевДоставка до склада заказчика НаличиеСрок поставки Не более 30 дней с момента подписания контракта2. Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1. Облучатель-рециркулятор для помещений I-V категорий 20 шт.Технические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для поме-щений I-V категорий:Исполнение настенноеБактерицидная эффективность не менее 99,9 %Производительность не менее 90 м3Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого дав-ления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая наличиеМощность одной лампы не менее 15 ВтКоличество ламп в облучателе не менее 5 шт.Срок службы ламп не менее 9000 часовНоминальная длина волны излучения 253,7 нмРаботает в присутствии людей (закрытого типа) наличиеСчетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при за-мене ламп наличиеИндивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов наличиеПотребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц не более 150 ВтУровень шума не более 46 дБФильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром наличиеНаличие сменных воздушных фильтров не менее 12 шт. на единицу товараКонструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента наличиеГабариты не более 90х40х15 смВес не более 5,5 кгКод ОКПД 32.50.12.000 - Стерилизаторы хирургические или лабораторные | шт. | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |