|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. 2 023 г. №.66-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Панель потолочная Clip-in 600х600, сталь 0,7 мм, антибактериальное покрытие | Панель потолочная Clip-in 600х600, сталь 0,7 мм, порошковое антибактериальное покрытие (EP) 90 мкм, цвет белый RAL 9003/9010 | м2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Усиленная подсистема Clip-in | Усиленная подсистема Clip-in (стрингер 0,6 мм, профиль каркасный 60х27 0,6 мм, уголок фиксирующий, 2-х ур. соединитель, анк. подвес, тяга 500мм) | м2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Профиль периметральный П-образный 20х35х30 мм | Профиль периметральный П-образный 20х35х30 мм, оц. сталь 0,7 мм, порошковое покрытие (EP) 90 мкм, L=3.0 м, RAL 9003/9010 белый | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | ULM-Q261 5W/DW IP44 WHITE Светильник светодиодный встраиваемый. Дневной свет(6500K). Корпус белый. Пластик. ТМ Volpe. (ULM-Q261-0030) | Тип изделия Светильник светодиодный Мощность, Вт 5Способ монтажа Встраиваемый Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 400 Степень защиты IP44 Наличие блока аварийного питания Нет Пускорегулирующая аппаратура Не предусмотрена Тип ПРА LED драйвер Оптическая часть Рассеиватель | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 23.01.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |