|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.05. 2 024 г. №.770-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA  2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:  2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена клапана редукционного – 1 шт.;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  3 Требования к качеству оказываемых услуг:  - гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;  - гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;  - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;  - сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта  4 Требования к заменяемым запчастям  Запасные части, используемые при оказании услуг:  - Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.  - Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.  - Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.  - Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт.  Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем  При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)  5 Требования к безопасности оказываемых услуг:  - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  “6 Место оказания услуг:  - ремонтная база исполнителя;  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»  7 Требования к результатам оказываемых услуг:  - составление акта оказанных услуг;  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:  - класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;  - доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;  - срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA  2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:  2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена клапана редукционного – 1 шт.;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  3 Требования к качеству оказываемых услуг:  - гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;  - гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;  - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;  - сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта  4 Требования к заменяемым запчастям  Запасные части, используемые при оказании услуг:  - Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.  - Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.  - Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.  - Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт.  Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем  При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)  5 Требования к безопасности оказываемых услуг:  - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  “6 Место оказания услуг:  - ремонтная база исполнителя;  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»  7 Требования к результатам оказываемых услуг:  - составление акта оказанных услуг;  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:  - класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;  - доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;  - срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA  2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:  2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена клапана редукционного – 1 шт.;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  3 Требования к качеству оказываемых услуг:  - гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;  - гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;  - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;  - сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта  4 Требования к заменяемым запчастям  Запасные части, используемые при оказании услуг:  - Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.  - Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.  - Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.  - Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт.  Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем  При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)  5 Требования к безопасности оказываемых услуг:  - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  “6 Место оказания услуг:  - ремонтная база исполнителя;  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»  7 Требования к результатам оказываемых услуг:  - составление акта оказанных услуг;  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:  - класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;  - доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;  - срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика | 1 Наименование оказываемых) услуг: Ремонт аппаратов ИВЛ Chirolog SV CHIRANA  2 Требования к техническим характеристикам, объему оказываемых услуг:  2.1 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № H17VE71020:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена клапана редукционного – 1 шт.;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.2 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71005:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.3 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71008:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - замена датчика кислорода – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  2.4 Ремонт аппарата ИВЛ Chirolog SV Aura, зав. № G16VE71004:  - разборка аппарата;  - проверка всех органов управления аппарата;  - проверка механических частей аппарата;  - внутренний осмотр, поблочная и поузловая разборка;  - работы по устранению неисправностей;  - замена аккумуляторной батареи – 1 шт.;  - замена клапана пропорционального – 1 шт.;  - проведение процедуры TstlnK;  - сборка аппарата;  - тестирование, проверка технических параметров и настройка отремонтированного ап-парата  3 Требования к качеству оказываемых услуг:  - гарантия на замененные запчасти – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;  - гарантия на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;  - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;  - сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта  4 Требования к заменяемым запчастям  Запасные части, используемые при оказании услуг:  - Клапан редукционный ASCO 883-780331 AURA V, артикул 49600282 – 1шт.  - Аккумуляторная батарея CSB 12V 7,2 Ah, артикул GP 1272 F2 – 4 шт.  - Клапан пропорциональный, артикул 059181540100 – 4 шт.  - Датчик кислорода MOX-3, артикул 88030084 – 2 шт.  Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются Исполнителем  При оказании услуг должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потре-бительские свойства)  5 Требования к безопасности оказываемых услуг:  - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  “6 Место оказания услуг:  - ремонтная база исполнителя;  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «А»  7 Требования к результатам оказываемых услуг:  - составление акта оказанных услуг;  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг по-требностям заказчика:  - класс риска применения 2б, «Анестезиологические и респираторные медицинские из-делия»;  - доставка оборудования и изделий, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Исполнителя;  - срок оказанных услуг – не более 15 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 04.06.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |