|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06 2 024 г. №.789-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex\*    № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество  1 26.60.12.140 Сервисный набор для ABL700/ABL800 Артикул 905-671 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 2  Назначение Набор предназначен для замены во время проведения годового технического обслуживания анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Состав набора Прокладка входного отверстия - 1 шт., Фильтр вентилятора - 1 шт., Трубка насоса (слив) - 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) - 3 шт., Трубка для жидкостной секции - 1 шт., Входная трубка - 1 шт., Трубка нагревателя - 1 шт., Силиконовая трубка - 0,85/2,6 мм - 2 шт., Резиновая трубка (растворы) - 2 шт., Трубка нагревателя растворов измерительной камеры - 3 шт., Трубка соединительная (измер. камеры) - 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg - 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами - 1 шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом - 1 шт., Уплотнительное кольцо - 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок - 7 шт., Резиновая заглушка - 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля - 1 шт., Y-элемент для трубок насоса - 1 шт., Мембрана воздушного клапана - 1 шт., Мембрана жидкостного клапана - 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки  2 26.60.12.140 Набор ниппелей для трубок Артикул 905-847 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Пластиковые коннекторы для соединения трубок жидкостной системы с модулем входной прокладки для анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  3 26.60.12.140 Прижимной клапан для OXI модуля Артикул 902-527 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Клапан, пережимающий трубку, ведущую в оксиметр анализатора Radiometer ABL800, для задержки пробы на время ее измерения Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки  4 26.60.12.140 Ламповый модуль анализатора ABL800 Flex Артикул 903-697 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Источник света для модуля измерения оксиметрии анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Габаритный размер см 4 х 2 х 2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик, текстолит Значение характеристики не может изменяться участником закупки    \* Приобретение запасных частей для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.  Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта.  Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.  Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex\*    № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество  1 26.60.12.140 Сервисный набор для ABL700/ABL800 Артикул 905-671 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 2  Назначение Набор предназначен для замены во время проведения годового технического обслуживания анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Состав набора Прокладка входного отверстия - 1 шт., Фильтр вентилятора - 1 шт., Трубка насоса (слив) - 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) - 3 шт., Трубка для жидкостной секции - 1 шт., Входная трубка - 1 шт., Трубка нагревателя - 1 шт., Силиконовая трубка - 0,85/2,6 мм - 2 шт., Резиновая трубка (растворы) - 2 шт., Трубка нагревателя растворов измерительной камеры - 3 шт., Трубка соединительная (измер. камеры) - 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg - 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами - 1 шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом - 1 шт., Уплотнительное кольцо - 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок - 7 шт., Резиновая заглушка - 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля - 1 шт., Y-элемент для трубок насоса - 1 шт., Мембрана воздушного клапана - 1 шт., Мембрана жидкостного клапана - 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки  2 26.60.12.140 Набор ниппелей для трубок Артикул 905-847 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Пластиковые коннекторы для соединения трубок жидкостной системы с модулем входной прокладки для анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  3 26.60.12.140 Прижимной клапан для OXI модуля Артикул 902-527 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Клапан, пережимающий трубку, ведущую в оксиметр анализатора Radiometer ABL800, для задержки пробы на время ее измерения Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки  4 26.60.12.140 Ламповый модуль анализатора ABL800 Flex Артикул 903-697 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Источник света для модуля измерения оксиметрии анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Габаритный размер см 4 х 2 х 2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик, текстолит Значение характеристики не может изменяться участником закупки    \* Приобретение запасных частей для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.  Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта.  Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.  Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex\*    № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество  1 26.60.12.140 Сервисный набор для ABL700/ABL800 Артикул 905-671 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 2  Назначение Набор предназначен для замены во время проведения годового технического обслуживания анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Состав набора Прокладка входного отверстия - 1 шт., Фильтр вентилятора - 1 шт., Трубка насоса (слив) - 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) - 3 шт., Трубка для жидкостной секции - 1 шт., Входная трубка - 1 шт., Трубка нагревателя - 1 шт., Силиконовая трубка - 0,85/2,6 мм - 2 шт., Резиновая трубка (растворы) - 2 шт., Трубка нагревателя растворов измерительной камеры - 3 шт., Трубка соединительная (измер. камеры) - 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg - 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами - 1 шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом - 1 шт., Уплотнительное кольцо - 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок - 7 шт., Резиновая заглушка - 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля - 1 шт., Y-элемент для трубок насоса - 1 шт., Мембрана воздушного клапана - 1 шт., Мембрана жидкостного клапана - 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки  2 26.60.12.140 Набор ниппелей для трубок Артикул 905-847 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Пластиковые коннекторы для соединения трубок жидкостной системы с модулем входной прокладки для анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  3 26.60.12.140 Прижимной клапан для OXI модуля Артикул 902-527 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Клапан, пережимающий трубку, ведущую в оксиметр анализатора Radiometer ABL800, для задержки пробы на время ее измерения Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки  4 26.60.12.140 Ламповый модуль анализатора ABL800 Flex Артикул 903-697 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Источник света для модуля измерения оксиметрии анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Габаритный размер см 4 х 2 х 2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик, текстолит Значение характеристики не может изменяться участником закупки    \* Приобретение запасных частей для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.  Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта.  Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.  Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex\*    № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество  1 26.60.12.140 Сервисный набор для ABL700/ABL800 Артикул 905-671 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 2  Назначение Набор предназначен для замены во время проведения годового технического обслуживания анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Состав набора Прокладка входного отверстия - 1 шт., Фильтр вентилятора - 1 шт., Трубка насоса (слив) - 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) - 3 шт., Трубка для жидкостной секции - 1 шт., Входная трубка - 1 шт., Трубка нагревателя - 1 шт., Силиконовая трубка - 0,85/2,6 мм - 2 шт., Резиновая трубка (растворы) - 2 шт., Трубка нагревателя растворов измерительной камеры - 3 шт., Трубка соединительная (измер. камеры) - 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg - 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами - 1 шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом - 1 шт., Уплотнительное кольцо - 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок - 7 шт., Резиновая заглушка - 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля - 1 шт., Y-элемент для трубок насоса - 1 шт., Мембрана воздушного клапана - 1 шт., Мембрана жидкостного клапана - 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки  2 26.60.12.140 Набор ниппелей для трубок Артикул 905-847 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Пластиковые коннекторы для соединения трубок жидкостной системы с модулем входной прокладки для анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  3 26.60.12.140 Прижимной клапан для OXI модуля Артикул 902-527 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Клапан, пережимающий трубку, ведущую в оксиметр анализатора Radiometer ABL800, для задержки пробы на время ее измерения Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки  4 26.60.12.140 Ламповый модуль анализатора ABL800 Flex Артикул 903-697 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1  Назначение Источник света для модуля измерения оксиметрии анализатора Radiometer ABL800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Габаритный размер см 4 х 2 х 2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Материал Металл, пластик, текстолит Значение характеристики не может изменяться участником закупки    \* Приобретение запасных частей для анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 Flex, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.  Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта.  Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.  Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 10.06.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |