|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.2021 г. №.926-2022 | | |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Патч-корд кат 5E | Категория кабеля не менее 5Е; Длинна не менее 5 м | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Материнская плата | Сокет совместимый с LGA 1150; Поддержка многоядерных процессоров: наличие; Поддерживаемая память: DDR3 DIMM, не менее 1333 МГц; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальный объем памяти: не менее: 16 Гб.; SATA количество разъемов не менее: SATA 6Gb/s 2 шт.; Слоты расширения — не менее 1xPCI-E x16, PCI Express; Встроенная звуковая подсистема; Встроенный Ethernet не менее 1000 Мбит/с; Наличие интерфейсов: не менее: USB — не менее 4 шт, D-Sub — не менее 1 шт, DVI — не менее 1 шт, Ethernet — не менее 1 шт; Основной разъем питания: 24-pin; Разъем питания процессора: 8-pin; Форм-фактор ATX. Должен быть совместим с приобретаемым по данному техническому заданию: блоком питания, процессором, памятью, кулером для процессора, винчестером и иметь в комплекте провода и болтики для сборки с данными компонентами. | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Манипулятор мышь | Тип: оптическая; Разрешение сенсора 800 dpi; Интерфейс подключения: USB; Количество кнопок 3шт; Тип соединения: проводная; Длина провода 1,5 м; Дизайн для правой и левой руки; Размеры мыши 60мм x 110мм x 35мм. | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Жесткий диск |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Жесткий диск | Тип SSD; Поддержка секторов размером 4 Кб наличие; Назначение для тонкий клиентов; Форм-фактор 2.5"; Объем не менее 250 Гб; Скорость записи не менее 500 Мб/с; Скорость чтения не менее 500 Мб/с; Подключение SATA: не менее 6 Gbit/s. | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Оперативная память | Оперативная память тип DDR4, Объем не менее: 8 Гб одной планкой для персональных компьютеров, Частота не менее: 2000 МГц. форм-фактор DIMM, 288-контактный | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Материнская плата | Сокет совместимый с LGA 1151; Поддержка многоядерных процессоров: наличие; Поддерживаемая память: DDR4 DIMM; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальный объем памяти: не менее: 16 Гб.; SATA количество разъемов не менее: SATA 6Gb/s 2 шт.; Слоты расширения — не менее 1xPCI-E x16, PCI Express; Встроенная звуковая подсистема; Встроенный Ethernet не менее 1000 Мбит/с. | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Розетка Сетевая | Розетка сетевая RJ- 45, встраеваемая Кол-во портов 2шт rj-45 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Розетка Сетевая | Розетка сетевая RJ- 45, встраеваемая Кол-во портов RG-45 1 шт. | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Батарейка | Тип: батарейка; Вид: литиевая; Форм фактор: CR2032; Напряжение не менее 3 B. | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Процессор для сокета LGA 1151 | Совместимость с сокетом LGA1151 (имеются у заказчика); Количество вычислительных ядер: не менее 4; Количество потоков: не менее 4; Тактовая частота: не менее 3000 МГц; Интегрированное графическое ядро: наличие, Частота не менее 1150 МГц; Поддержка Hyper-Threading; Общая кэш память не менее 3 мб.; | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Куллер для охлаждения | Вентилятор для процессора Socket 115x. Поддержка socket 1151, 1155, 1150. В комплекте с радиатором. | шт. | 90 |  |  |  |  |
| 13 | Блок питания | Мощность не менее 450 Вт; Стандарт ATX12V; PFC активный; Система охлаждения не менее 1 вентилятор; Тип разъема для материнской платы 20+4 pin; Количество разъемов 4-pin CPU не менее 1; Количество разъемов 6+2-pin PCI-E не менее 1; Количество разъемов 15-pin SATA не менее 3; Количество разъемов 4-pin IDE не менее 3; Защита от перенапряжения: наличие. | шт. | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.05.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | |