|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |
| 07.07.2021 г. №.926-2022 |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Патч-корд кат 5E | Категория кабеля не менее 5Е;Длинна не менее 5 м | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Материнская плата | Сокет совместимый с LGA 1150;Поддержка многоядерных процессоров: наличие;Поддерживаемая память: DDR3 DIMM, не менее 1333 МГц;Количество слотов памяти: не менее 2;Максимальный объем памяти: не менее: 16 Гб.;SATA количество разъемов не менее: SATA 6Gb/s 2 шт.;Слоты расширения — не менее 1xPCI-E x16, PCI Express;Встроенная звуковая подсистема;Встроенный Ethernet не менее 1000 Мбит/с;Наличие интерфейсов: не менее:USB — не менее 4 шт, D-Sub — не менее 1 шт, DVI — не менее 1 шт, Ethernet — не менее 1 шт;Основной разъем питания: 24-pin;Разъем питания процессора: 8-pin;Форм-фактор ATX.Должен быть совместим с приобретаемым по данному техническому заданию: блоком питания, процессором, памятью, кулером для процессора, винчестером и иметь в комплекте провода и болтики для сборки с данными компонентами. | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Манипулятор мышь | Тип: оптическая; Разрешение сенсора 800 dpi; Интерфейс подключения: USB; Количество кнопок 3шт; Тип соединения: проводная; Длина провода 1,5 м; Дизайн для правой и левой руки; Размеры мыши 60мм x 110мм x 35мм. | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Жесткий диск |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Жесткий диск | Тип SSD;Поддержка секторов размером 4 Кб наличие;Назначение для тонкий клиентов;Форм-фактор 2.5";Объем не менее 250 Гб;Скорость записи не менее 500 Мб/с;Скорость чтения не менее 500 Мб/с;Подключение SATA: не менее 6 Gbit/s. | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Оперативная память | Оперативная память тип DDR4,Объем не менее: 8 Гб одной планкой для персональных компьютеров,Частота не менее: 2000 МГц.форм-фактор DIMM, 288-контактный | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Материнская плата | Сокет совместимый с LGA 1151;Поддержка многоядерных процессоров: наличие;Поддерживаемая память: DDR4 DIMM;Количество слотов памяти: не менее 2;Максимальный объем памяти: не менее: 16 Гб.;SATA количество разъемов не менее: SATA 6Gb/s 2 шт.;Слоты расширения — не менее 1xPCI-E x16, PCI Express;Встроенная звуковая подсистема;Встроенный Ethernet не менее 1000 Мбит/с. | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Розетка Сетевая | Розетка сетевая RJ- 45, встраеваемаяКол-во портов 2шт rj-45 | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Розетка Сетевая | Розетка сетевая RJ- 45, встраеваемаяКол-во портов RG-45 1 шт. | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Батарейка | Тип: батарейка;Вид: литиевая;Форм фактор: CR2032;Напряжение не менее 3 B. | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Процессор для сокета LGA 1151 | Совместимость с сокетом LGA1151 (имеются у заказчика);Количество вычислительных ядер: не менее 4;Количество потоков: не менее 4;Тактовая частота: не менее 3000 МГц;Интегрированное графическое ядро: наличие,Частота не менее 1150 МГц;Поддержка Hyper-Threading;Общая кэш память не менее 3 мб.; | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Куллер для охлаждения | Вентилятор для процессора Socket 115x.Поддержка socket 1151, 1155, 1150.В комплекте с радиатором. | шт. | 90 |  |  |  |  |
| 13 | Блок питания | Мощность не менее 450 Вт;Стандарт ATX12V;PFC активный;Система охлаждения не менее 1 вентилятор;Тип разъема для материнской платы 20+4 pin;Количество разъемов 4-pin CPU не менее 1;Количество разъемов 6+2-pin PCI-E не менее 1;Количество разъемов 15-pin SATA не менее 3;Количество разъемов 4-pin IDE не менее 3;Защита от перенапряжения: наличие. | шт. | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 31.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |